[청강 입찰공고 2012-7호]

상 세 규 격 서

HSK No.	Item No.	Description	Unit	Q'ty
	1	Multi Channel Wireless Microphone System 6 channel 1) True Diversity Receiver (2채널 수신기) 2) Active Antenna (액티브 안테나) 3) Swivel Adapter 4) Mounting Plate (브라켓) 5) Antenna Cable (안테나 케이블) 6) Bodypack Transmitter (바디팩 송신기) 7) Clip-On Microphone (핀마이크) 8) Full Range Speaker Meyer UPM-1P	ea ea ea ea ea ea ea ea	3 2 2 2 2 6 6 2

A. 특징

1) True Diversity Receiver (2채널 무선마이크 수신기)

- DSP기반의 HiDyn plus노이즈 감쇄필터 채택

- AES 3 디지털 오디오 출력

- 디지털출력을 위한 외부 워드클락 싱크제공

- 워드클럭 신호 루프가능

- 오디오 출력레벌 1dB간격으로 조정가능

- 트랜스포머 밸런스 타입의 오디오 출력

- 90 MHz의 스위칭 밴드범위

- 최대 60채널까지 저장가능한 6개의 뱅크 제공

- 채널 범위내에서 스캔기능 제공

- Wireless Systems Manager를 사용해 계속적인 스캔가능

- 5 kHz로 주파수 변경 가능

- Squelch세팅이 항상 표시

- 이더넷 커녁터를 통해 PC에서 제어가능

- 최대 8개의 수신기까지 안테나 루프가능

- 조그다이얼로 변경가능한 네이게시션 메뉴

- 저장, 싱크, 헤드폰출력을 위한 핫키 채택

- 직관적인 메뉴 아이콘

- 쉽고 빠른 셋업 과 오버뷰

- 밝고 콘트라스트가 높은 LCD 창

- WSM 소프트웨어를 통한 모니터링 및 제어

- 2채널 동시에 헤드폰 모니터링 가능

2) Active Antenna (액티브 안테나)

- 액티브 지향성 안테나

- 주파수 범위 : 916 - 952 MHz

- 밴드범위 : 36 MHz

- Apex angle: approx. 100°

- Front-to-back ratio: ≥ 14 dB

- Gain: typ. 10 dB

3) Swivel Adapter

- 안테나 고정시 필요

- 3/8" 마운트

4) Mounting Plate(브라켓)

- 안테나 고정용 브라켙

- Swivel Joint와  함께 사용해야 안테나 고정 가능

5) Antenna Cable (안테나 케이블)

- 50ohm, 10m

6) Bodypack Transmitter (바디팩 송신기)

- 36 MHz 스위칭 밴드

- 5 kHz단위로 주파수 조정가능

- 매우 견고한 케이스

- LC 디스플레이

- 사용자 편의성을 높은 조그다이얼 메뉴

- 출력조정가능 50 mW / 10 mW

- Sennheiser HiDyn plus 노이즈 감쇄 시스템

- 오디오 감도를 –30 dB부터 +40 dB까지 1dB 간격으로 조정가능

- 변경 가능한 low-cut필터

- 작동시간 5.5 h(50mW) / 11 h (10mW)

- 배터리 상태 표시 및 수신기로 전송

7) Clip-On Microphone (핀 마이크)

- Umbrella Diaphragm™ 이 마이크를 땀에서 보호

- 액세사리에 따른 다용도의 부착

- 고도의 최대 감도의 사운드 압력 레벨

- 라이브무대에 요구되는 최고음의 응답에 적용가능

- 얇고(1mm) 유연하고 견고한 케이블과 적은 핸들링 노이즈

8) Meyer UPM-1P

- 탁월한 내구성과 출력

- 넓고, 대칭 패턴은 폭 넓은 청취지역을 커버한다.

- 독특한 크로스오버 디자인은 일정한 중대역 응답을 위해 combing을 제거해 준다.

- 메탈 돔 드라이버는 매우 부드러운 고역 주파수를 원음 그대로 전달

B. Specifications

1) True Diversity Receiver System

- RF frequency range : 776–960 MHz

- Receiving frequency : 6 fixed frequency banks with up to 60 channels

each; 1 user bank with up to 60 channels, adjustable in steps of 5 kHz

- Switching bandwidth : Up to 184 MHz

- Squelch threshold : 13 steps (0 ... 30 μV)

- Intermodulation spacing : >= 80 dB

- Antenna connector : 2 BNC connectors (50 Ω)

- Cascadable : 2 BNC connectors (50 Ω)

- Gain : 0 dB ±0,5 dB (ref. to antenna input)

- Compander : Sennheiser HiDyn plus emulated by DSP, Latency <= 1.9 ms

- Frequency response : 40 - 20000 Hz

- Signal-to-noise ratio : ≥ 118 dB(A) (analogue AF OUT),

140 dB (AES3 audio out)

- THD, total harmonic distortion : ≤ 0,3 %

- Output voltage : +18 dBu to –10 dBu, adjustable in steps of 1 dB

(transformer balanced)

- Audio-XLR connector : analogue: XLR-3,

digital AES3: XLR-3 Sample Rates: 44.1, 48, 88.2, 96 kHz, 24 Bit

- Booster : 12 V DC, 2 x 200 mA, short-circuit-proof

- Operating temperature : –10°C to +55°C

- Power supply : 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

- Power consumption : max. 50VA, 20 W (AC)

- Dimensions : 436 x 44 x 250 mm

- Weight : ca. 4080 g

2) Active Antenna

- Frequency range: 916 - 952 MHz

- Bandwidth: 36 MHz

- Apex angle: approx. 100°

- Front-to-back ratio: ≥ 14 dB

- Gain: typ. 10 dB

3) Swivel Adapter

- 3/8" thread

4)  Mounting Plate

- 3/8" thread Antenna Mouting

5) Antenna Cable

- 50ohm, 20m

6) Bodypack Transmitter

- Modulation : wideband FM

- RF frequency range : 916 - 952 MHz

- Switching bandwidth : 36 MHz

- Number of channels : 32 channels in the FIX bank,

20 channels in the VAR Bank

- RF output power : switchable typ. 10 mW / 50 mW

- Spurious emission : < 4nW

- Nominal deviation : +/- 40 kHz

- Peak deviation : +/- 56 kHz

- Dynamic range : 110 dB (A)eff

- THD, total harmonic distortion : < 0,3 %

- Frequency response (microphone) : 60 - 20000 Hz

- Compander : HiDynplus

- Input voltage range (Bodypack transmitter) : 7,75 mV sensitivity

- Power supply (Bodypack transmitter) : 1 AA battery

- Current consumption : 160 mA (low power) 250 mA (high power)

- Operating temperature : -10 ... 55 °C

- Connector : Audio 3 pin special connector, RF 1 pin coax connector

- Dimensions : 53 x 60 x 17 mm

- Weight : approx. 120g incl. battery

7) Clip-On Microphone

- Pick-up pattern : omni-directional

- Sensitivity in free field, no load (1kHz)  5 mV/Pa +- 3 dB

- Nominal impedance : 1000 Ohm

- Min. terminating impedance : 4700 Ohm

- Equivalent noise level : 26 dB

- Equivalent noise level weighted as per CCIR 468-3  39 dB

- Power supply : 7,5 V

- Current consumption : ca. 250 µA

- Connection cable  LEMO f. SK50/250

- Cable length  1,6 m

- Dimensions  d 4,8 mm

- Weight  1 g

8) Meyer UPM-1P

- 주파수 대역: 75Hz ~ 20kHz

- 주파수응답: 80Hz ~ 16kHz +/-4dB

- 최대음압레벨: 123dB

- 지향각: 100° 수평 x 100° 수직

- 출력: 350W

- 드라이버: 저역주파수 두 개의 5인치 콘 드라이버

- 고역주파수 한 개의 1인치 메탈 돔 트위터 드라이버

- 크기: 174 mm x 457 mm x 196 mm

- 무게: 9.53 kg

C. Remarks

1. 입찰자는 상기 상세사항의 요구조건들이 서술적이지 않고 제한적이라는 점을 인지해야 한다. - 사양이 명확하다.

다른 상세사항하의 입찰도 입찰이 제공되는 제품들이 상기 상세사항의 요구조건과 상등하거나 우위에 있음을 명확히 제시한다면 고려될 수 있다.

(서술자료, 그림, 삽화 등) - 동등이상일 경우 가능하다

2. 완전한 기능을 할 수 있는 표준 악세사리 포함

3. 제품보증 : 제품보증 기간은 1년으로 한다.

와이어리스 구입 사양서
연번		품명	상세규격	수량	설치장소
1		EM3732	Receiver (2ch)	3
2		A12AD	Avtive Antenna	2
3		GZG1029	Swivel Adapter	2
4		GZP10	Mounting Plate	2
5		ANT213	Antenna Cable	2
6		SK5212	Body Pack	6
7		MKE2	Clip on Mic(Lemo3)	6
8		Meyer	UPM-1P	2
합 계				25