청강문화산업대학교 오수정화시설 청소 및 폐쇄공사

1. 오수정화시설 수량 및 규격

구분		허가용량 (㎥)	형식	비고
1	청강학사용	100	접촉산화방식	도면 1 참조
2	청강홀 용	300	접촉산화방식	도면 2 참조
3	어울림관용	100	접촉산화방식	도면 3 참조
4	창작마을용	120	침전막 분리	도면 4 참조
		620

1) 허가용량 및 형식은 실제와 다를수 있음.

2) 첨부된 도면은 실제와 다를수 있음.

2. 공사범위

1) 오수정화시설내  시설물 철거(철거 가능한 무근콘크리트 포함, 콘크리트 구조물은 제외) 및

폐기물 처리, 청소, 폐쇄신고 처리등

2) 철거 후 발생되는 폐기물의 처리를 포함 한다

( 단 재활용 가능한 고철류등은 철거 및 세척 후 학교에서 지정한 장소에 보관하여 추후 학교에서

처리한다)

3) 철거 가능한 설비 철거 후 내부를 3회 이상 세척후 소독한다.

4) 오수정화시설 저수조내 각 격실 내벽 하단에 직경 200mm 통수구 설치하고,

최종 배수부분에 밸브가 설치된 2개소의 배수구를 설치한다.

(통수구는 51개소, 배수구는 2개소 기준으로 하고 완료후  정산한다)

3. 공사시 발생할수 있는 각종 안전사고는 수급자가 책임진다.

1) 수급자는 안전사고 예방을 위하여 작업이 실시되는 동안 안전 관리자를 상주 시킨다.

2) 산업재해보장보험과 보장금액 1인당 2억원, 사고당 5억원 이상의 근로자재해보험을 가입하고

증서를 학교에 제출한다.

4. 계약금액에는 안전관리비를 포함하고 공사후 정산 처리한다.

5. 계약 당사자는 계약 체결 시 계약이행보증보험증권(계약금액의 20%)을 첨부하여 계약을 체결하여야

한다.

2013 년 7 월 30 일