[청강 입찰공고 2013-8호]

상 세 규 격 서

1. 총괄내역

품 명	규 격	단 위	수량	비고
네트워크 렌더팜 시스템	블레이드타입 와이드 오픈형/ Rackmountable type	SET	5

2. 세부내역서

규     격

단위

수량

1. 네트워크 렌더팜 시스템

(1) 네트워크 안정성

1GB이상의  안정적인 네트워크를 유지할 것.

(2) 각각의 블레이드서버는 독립적인 네트워크로 연결이 가능할 것.

※ 별도의  운영방안에 따름

(3) 1개 이상의 기가비트 포트를 가질것.

(4) 원격운영을 지원할 것/ 원격전원관리가 가능할 것.

조

1

2. 하드웨어 사양

( 블레이드타입 렌더팜 및 주요부품 상세 내역 )

(1) 블레이드 상세내역 (1 Unit )

구분	품 목	규 격	수량	제조사
1	메인보드(Chipset)	H85 Express	1	Intel
2	Processor	Core i7 4770(Quad Core)	1	Intel
3	Memory	DDR3 1600MHz 16GB	1	Samsung
4	Network	10/100/1000 Mbps support	1	Intel
5	I/O support	VGA/DVI/USB/HDMI	1	N/A
6	Socket	LGA1150	1	Intel
7	HDD	SATA6GBPS 120GBP SSD	1	Intel
8	VGA	HD GRAPHICS 4000IGP	1	Intel
9	Power Supply	ENP7025B	1
10	탈착형 컨트롤 도어	마그네틱 타입	1

대

50

(2) Housing & inner 부분 상세 (1 Unit )

구분	품 목	규 격	수량	제조사
1	Housing	Steel / 445×222×664 (㎜)	1
2	Cooling Pan	하이브리드형 / 92 (㎜)	4
3	Inner pannel	AL / 43.5×180.5×560.5 (㎜)	1
4	Blade Rail	장착형	10
5	랙마운트 캐비넷	4 wheel included 20 node 전용	2
6	Network 허브	24 Port Switching	3	넷기어

※ 필수사항

ⅰ) 전면부 개방형으로 각 네트워크간의 케이블링이 언제든지 가능할 것.

ⅱ) 쿼드코어(Quad Core) Intel Core i7설치

ⅲ) 아이비 브릿지 chipset 설치

대

5

3. RMS (Rendering Management System : SquidNet)

(1) 사용 소프트웨어 : SquidNet

※ 향후 랜더팜 증설시 Node수량에 관계없이 무제한 사용이 가능해야 함

COPY

1

4. 운영체제 / Microsoft Window7 64bit PRO (국·영문 선택 가능)

COPY

50

5. Autodesk ECS (Entertainment Creation Suite for Education)

2014 64비트(영문)

COPY

10

6. 교육 및 설치 유지보수

(1) 장비설치 및 장비교육  / 운영담당자 교육

(2) RMS S/W 매뉴얼 제공 및 교육 포함

(3) 교육 및 기술지원, 이메일 지원

(4) 원격지원을 통한 기술지원 포함

(5) 무상 유지보수 1년

-

-