청강문화산업대학교 시스템 냉난방기 설치공사 견적조건

공사명: 청강문화산업대학교 문화사랑관, 공작소 냉난방기기(시스템에어컨) 설치공사

견적서 제출일시 : 2015년 1월 13일(화) 14:00

견적서 제출장소  : 청강문화산업대학교 교육지원처(청강홀 4층)

견적 조건

1) 제시된 도면은 우리대학에서 설치하고자 하는 최소한의 기준으로, 제시된 모델을 포함한 그 이상의 제품으로 설치하며, 도면과 상이한 내용을 견적에 적용할 경우 견적서 제출시에  견적에 적용할 모델이 표시된 도면과 제품의 사양을 제출한다.

2) 제시된 도면에 대한 검토는 견적 참가자에 있으며, 도면의 오류로 발생되는 문제는 견적참가자가 책임진다.(기존도면에 배관 배선 기타 도면을 작성하여 제출한다.)

3) 설계도면에 의해서 작업을 하되 도면과 상이한 부분이 있을 경우 감독관과 협의하여 진행한다.

4) 건물내에서 외부로 나가는 설비(배관)는 문화사랑관은 기존 피트를 사용하고, 공작소는 외벽을 뚫고 나가되 배관이 노출되는 부분에는 두께 2mm이상의 아연도 강판 커버를 설치한다.(지정색 마감)

문화사랑관의 경우 기존피트에 작업하고 방수가 될 수 있도록 한다.

5) 기존 설치되어진 냉난방기기는 기기(실외기, 실내기)를 포함한 부속기기(배관, 리모콘 등) 전체를 철거하고, 철거함에 따라 발생되는 훼손부분은 원상복구 한다.

- 철거되어지는 실내기와 연결된 실외기가 다른 실내기와 연결되어 있는 경우 다른 실내기가 정상적인 작동이 되도록 한다.

6) 철거 후 발생되는 기기는 고재처리하고 내역에 정산 처리한다.(견적서에 반영한다.)

7) 기존 사용하고 있는 중앙제어와 연동시켜 각 실별로 관리가 될 수 있도록 한다.

8) 전기공사 범위는 분전반부터 실외기까지는 전기공사업체범위로 하고, 분전반부터 실내기까지의 실내기 전원공사는 냉난방공사업체범위로 한다.

9) 중앙제어기는 문화사랑관은 205호, 공작소는 4층 작화실 EPS실에 위치한다.

10) 리모콘은 유선으로 하고 위치는 출입문 옆 조명 스위치 옆에 설치하고,

온도센서는 리모콘에서 읽혀지도록 조작한다.

11) 배선용 몰딩은 보조 접착재(실리콘 등)를 이용 견고하게 부착한다,

12) 공사기간은 계약 후 25일로 한다.

13) 견적금액에 법적 제반비용을 포함 시키고 시행한다.

14) 선정된 업체는 계약서를 작성하고 계약이행증권(20%)을 제출한다.

15) 하자기간은 공사종료 후 2년, 보증금액은 10% 로 하며 보험법에서 정한 보증보험회사에서 발행한 증권을 제출한다.

16) 견적과 관련된 문의사항은 031-639-5751로 문의바람.

첨부 : 도면 1부. 끝.