[청강 견적공고 2015-4호]

견적 요청공고

1. 공고에 부치는 사항

가. 견적건명 : 디지털회로설계실습장비 구입

나. 납품장소 : 경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 내 지정장소

다. 사양 및 규격 : 붙임 파일 참조

2. 견적제출일 및 장소 : 2015년 7월 3일(금) 14:00 본 대학 청강홀 4층 교육지원처

3. 납품업체선정 및 안내

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조에 의함

4. 견적참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에  의한 유자격자로 견적제출 마감일시 기간 내에 소정의 서류를 제출한 업체

5. 제출서류(각1부) ※ 사용인감 반드시 지참

가. 견적참가신청서(본교양식)

나. 견적제출서 및 견적서 (견적제출서 및 견적서는 회사봉투 사용하여 인감날인 후 투명테이프로 봉인 후 제출)

※ 회사명이 인쇄 된 봉투가 없는 경우 명판 날인 후 사용

다. 사업자등록증 사본(원본지참)

라. 인감증명서 및 사용인감계

마. 재직증명서, 위임장 및 신분증(대리인 참가시에 한함)

6. 기타사항

가. 계약대상자는 계약체결 시 계약금액의 10%를 이행(계약)보증보험증권을 첨부하여 계약을 체결해야 한다.

나. 견적 참가자는 물품구매일반조건 및 특수조건, 물품규격(사양)서 등 견적제출에 필요한 모든  사항을 사전에 충분히 숙지하고 참가하여야 함.

다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 한다.

라. 우편 제출은 불허하며 기타 자세한 사항은 교육지원처 (031-639-5744)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 견적요청 공고함.

2015년 6월 25일

청강문화산업대학교 산학협력단장

청강문화산업대학교 총장

견 적 요 청 서

◆ 견적요청자: 청강문화산업대학교 교육지원처

◆ 결제조건: 현금결재

◆ 납품장소: 청강문화산업대학교 지정장소 (031-639-5744)

◆ 견적제출방법: 직접제출 (본 대학 청강홀 4층 교육지원처 김주호)

<견적 제출, 낙찰(주문) 및 납품 등에 관한 조건>

1. 계약 물품은 별도의 지시사항이 없는 한 반드시 신품(정품)이여야 하며, 임의로 규격을 변경 하거나 견적요청 품목 및 수량을 제외하고 응찰할 경우 낙찰에서 제외됩니다.

2. 낙찰업체는 문서의 납품기한까지 주문서에 지정된 장소 및 인도조건에 따라 납품하여야 하며, 검사에 불합격한 경우 지정기일까지 교환 납품하여야 합니다.

3. 납품기한 내에 완납 및 검수에 합격하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금 액의 0.15%에 해당하는 지체상금이 부과되며, 해당 업체는 지체상금을 납부하여야 합니다.

4. 납품 후 발생하는 하자사항에 대하여는 그 정도에 따라 즉시 교환 또는 수리하여 원상 회복 시켜야하며, 하자보증기간은 별도의 약정이 없는 경우 1년으로 합니다.

5. 견적제출을 희망하는 업체는 위의 조건을 완전히 숙지하시고 참가하시기 바라며 해당 조건을 불이행함으로써 발생하는 불이익은 참가 업체에 있음을 유의하시기 바랍니다.

<붙임 1>

견적참가신청서							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	견적요청공고	2015-4호	견적일자				2015. 7. 3.
	견적요청건명	디지털회로설계실습장비
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2015년 월 일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교총장 귀하

견 적 제 출 서
견적내용	견적요청공고	2015-4호		견적일자			2015. 7. 3.
	건 명	디지털회로설계실습장비
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	납품예정일
제출자	상호 또는 법인명칭				법인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2015. . . 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교총장 귀하

<붙임 2>

Serial No.		Manufacturing
품 명	디지털회로설계실습장비		수 량	15대
Model	bCube-FPGA		기 타
가. 장비의 특징 * ALTERA Cyclone IV Module을 기본장착하였으며 AVR, 아두이노 모듈과도 호환 실습이 가능해야 함. * USB Blaster 와 Configuration 디바이스를 사용함으로써 별도의 USB 다운로드 장비가 불필요하며, 내부 오실레이터 및 레귤레이터를 사용하여 모듈 단독 사용이 가능해야 함. * FPGA 연결 포트를 2x5 표준 IDC 케이블을 이용 및 8pin 단위로 구분하여 케이블 연결이 용이해야 함. * 디바이스 장치를 모듈 단위로 설계하여 다양한 조합이 가능하며 각각의 모듈을 별도로 사용이 가능해야 함. * 각각의 디바이스 모듈에 독립전원 연결이 가능한 포트가 2개 이상 있어야 함. * Application Bench 공간을 활용하여 다양한 응용모듈 설계가 용이해야 함. * 학습이 효율적일 수 있도록 직관적이고, 실용적인 실험실습 위주의 디바이스 모듈로 구성. * Application Bench 공간을 자체 표준화 하여 아두이노 관련 디바이스 모듈 장착이 호환되어야 함 * Application Bench가 옵션으로 제공 되어야 하고 소모품으로 구매가 가능 할 것. * 캡스톤디자인 과정으로 활용 가능한 다양한 응용 설계 예제를 제공해야 함. 나. 사양 및 규격 1. Cyclone IV E : EP4CE22F17C7 * Configuration : EPCS64 * USB Blaster가 반드시 기본장착되어 있을것 (JTAG mode) * 12-bits A/D Converter * 2KB I2C EEPROM * Digital Accelerometer * 8 Green LEDs / 2 Push Button / 4 Dip-switch * 32MB SDRAM * 50MHz Clock Oscillator * 40-pin(2X20) GPIO Header X 2 EA * 26-pin(2X13) Header 1EA, (8 ADC port 포함) 2. LED 모듈: 8 Green LEDs / 8 Red LEDs 3. DC Motor 모듈: 정방향/역방향 회전가능 DC Motor 4. Buzzer 모듈: DC SMD Piezzo 5. 7-Segment 모듈: 6 Digits 7-Segment 6. Key PAD 모듈: 16 Push Button Switch 7. Text LCD 모듈: 16 x 2 Text LCD, 3.3V Backlight 8. IR 모듈: Free Voltage(2.5V~5.5V) IR 수신기 9. Dot Matrix LED 모듈: 8 x 8 Dot Matrix LED 10. Sensor 모듈: * CDS 센서 * Photo TR * 온습도 센서 11. OP-AMP 모듈 * 고감도 콘덴서 Micro Phone * JRC OP-AMP 12. DC FAN 모듈: 25mm 소형 DC FAN 13 .PSD 센서 모듈: 10 ~ 80 cm PSD 센서 14. Traffic control 모듈: 16 Green LEDs / 12 Red LEDs / 4 Yellow LEDs 15. FPGA Bench: 1 FPGA slot 16. 수납 기능: 11 EA 고정 slot 17. Applicaton Bench: 9 EA Application Bench 18. Size : 450mm x 285mm x 130mm Aluminium Frame 19. Arduino ADK : ATmega2560(옵션포함) * Up to 20MIPS Throughput at 20MHz * Boot Loader 내장(USB-to-Serial program), * ISP Program * 256KBytes FLASH, 8KBytes bootloader * 8KBytes Internal SRAM, 4KBytes EEPROM * 15-Channel PWM, 16-channel 10-bits ADC * I2C, 4-UART, 54-Digital I/O 20. 응용실험실습 모듈(납품실적 제출해야함) * BOE사 LCD LED Back Light 검사용 가변 LED 구동용 파워 및 전류, 전압 측정 장치 드라이버 모듈 - Internal 고속 sync mode 지원, 표준 Dimming 주파수 지원, PWM Slope 프로그램 지원, 개별 string 전류 측정(0mA ~ 150mA), Driver 전압 측정 * AUO 대형 TV급 OLED 판넬 구동용 초고속 신호 발생기 및 구동용 가변 고출력 파워 드라이버 모듈 - Rising time(pulse) : 200V/us , Load 200nF, 5A condition - Falling time(pulse) : 100V/us , Load 200nF, 5A condition - Current 측정 : 1uA ~ 5A - Voltage 측정 : -30V ~ +40V - Swing 주파수 : 100KHz * LG Display, AUO, BOE 적용 드라이버 소스 : 1Copy - 대형 OLED 판넬 구동용 초고속 신호 발생기 및 구동용 가변 고출력 파워 펌웨어 - 총 32 string의 LED 전압, 전류제어 및 개별 string별 외부, 내부주파수 선택형 동기식 PWM 제어 펌웨어 * 기존에 학교에서 보유 하고 있는 장비(bCube-FPGA)와 동일한 수업을 할 수 있는 교재, 강의용 교안, 응용예제, 실습 모듈 등을 제공해야 함. 다. 부속품 : 1. AC Power Cable 2. USB 케이블 3. Jumper 케이블 4. 제품 교재 및 CD 라. 기타 1. 무상 A/S기간: 1년