[청강 견적공고 2015-6호]

견적 요청공고

1. 공고에 부치는 사항

가. 견적건명 : 영상강의실 AMX 시스템 구축

나. 납품장소 : 경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 내 지정장소

다. 사양 및 규격 : 붙임 파일 참조

2. 견적제출일 및 장소 : 2015년 8월 11일(화) 11:00 본 대학 청강홀 4층 교육지원처

3. 납품업체선정 및 안내

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조에 의함

4. 견적참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에  의한 유자격자로 견적제출 마감일시 기간 내에 소정의 서류를 제출한 업체

5. 제출서류(각1부) ※ 사용인감 반드시 지참

가. 견적참가신청서(본교양식)

나. 견적제출서 및 견적서 (견적제출서 및 견적서는 회사봉투 사용하여 인감날인 후 투명테이프로 봉인 후 제출)

※ 회사명이 인쇄 된 봉투가 없는 경우 명판 날인 후 사용

다. 사업자등록증 사본(원본지참)

라. 인감증명서 및 사용인감계

마. 재직증명서, 위임장 및 신분증(대리인 참가시에 한함)

6. 기타사항

가. 계약대상자는 계약체결 시 계약금액의 10%를 이행(계약)보증보험증권을 첨부하여 계약을 체결해야 한다.

나. 견적 참가자는 물품구매일반조건 및 특수조건, 물품규격(사양)서 등 견적제출에 필요한 모든  사항을 사전에 충분히 숙지하고 참가하여야 함.

다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 한다.

라. 우편 제출은 불허하며 기타 자세한 사항은 교육지원처 (031-639-5744)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 견적요청 공고함.

2015년 8월 6일

청강문화산업대학교 산학협력단장

청강문화산업대학교 총장

견 적 요 청 서

◆ 견적요청자: 청강문화산업대학교 교육지원처

◆ 결제조건: 현금결재

◆ 납품장소: 청강문화산업대학교 지정장소 (031-639-5744)

◆ 견적제출방법: 직접제출 (본 대학 청강홀 4층 교육지원처 김주호)

<견적 제출, 낙찰(주문) 및 납품 등에 관한 조건>

1. 계약 물품은 별도의 지시사항이 없는 한 반드시 신품(정품)이여야 하며, 임의로 규격을 변경 하거나 견적요청 품목 및 수량을 제외하고 응찰할 경우 낙찰에서 제외됩니다.

2. 낙찰업체는 문서의 납품기한까지 주문서에 지정된 장소 및 인도조건에 따라 납품하여야 하며, 검사에 불합격한 경우 지정기일까지 교환 납품하여야 합니다.

3. 납품기한 내에 완납 및 검수에 합격하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금 액의 0.15%에 해당하는 지체상금이 부과되며, 해당 업체는 지체상금을 납부하여야 합니다.

4. 납품 후 발생하는 하자사항에 대하여는 그 정도에 따라 즉시 교환 또는 수리하여 원상 회복 시켜야하며, 하자보증기간은 별도의 약정이 없는 경우 1년으로 합니다.

5. 견적제출을 희망하는 업체는 위의 조건을 완전히 숙지하시고 참가하시기 바라며 해당 조건을 불이행함으로써 발생하는 불이익은 참가 업체에 있음을 유의하시기 바랍니다.

<붙임 1>

견적참가신청서							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	견적요청공고	2015-6호	견적일자				2015. 8. 11.
	견적요청건명	영상강의실 AMX 시스템 구축
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2015년 월 일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교총장 귀하

견 적 제 출 서
견적내용	견적요청공고	2015-6호		견적일자			2015. 8. 11.
	건 명	영상강의실 AMX 시스템 구축
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	납품예정일
제출자	상호 또는 법인명칭				법인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2015. . . 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교총장 귀하

<붙임 2>

상세규격서

[ 청강문화산업대학교 통합제어(AMX) 시스템 ]

영상강의실 통합제어(AMX) 시스템 기기구성

품 명	규 격	단 위	수 량	비 고
NETLINK MASTER CONTROLLER	NI-3200	EA	1	AMX
-POWER SUPPLY		EA	1	AMX
NOVARA 8 KEY PAD	SP-08-AX-US	EA	1	AMX
-ACCESS POINT		EA	1	AMX
WALL TOUCH PANEL (7“)	MSD-701	EA	1	AMX
-POE INJECTOR		EA	1	AMX
Digital Audio Mixer	x32	EA	1	BEHRINGER
조명 릴레이 인터페스 박스	EXB-REL 8	EA	2	제작사양
조명제어 인터페이스 유니트 (11CH)	회로별 ON/OFF 제어	EA	1	제작사양
Digital Audio Mixer	x32	EA	1
RACK MOUNT (AVB-VSTYLEE-RMK)	1U	EA	2
PROGRAM INSTALL		식	1
설치/케이블링/잡자재		식	1
음향측정 및 조정비		식	1
WALL PORT PANEL	AUDIO VIDEO POWER	EA	1	제작사양
장거리 광 HDMI CABLE	OHD-AA-050	M	50	COSEMI
배관배선		식	1
설치/잡자재		식	1

영상강의실 통합제어 규격서

본실에 구축되는 통합제어 시스템은 MCU(Master Control Unit) 와 Touch Panel(7“ 유선 월-타입)을 사용하여

청강문화산업대 창작마을 강의실 기존장비(조명 및 전동장치, 영상장비, 음향장비) 등에 전반적인 A/V장비들을 사용자가 쉽게 조작할 수 있도록 구성 되어져야 한다.

개별제어 및 시나리오 제어 기능이 탑재되어 원-버튼으로 모든 장비들이 원하는 셋팅 값으로

자동으로 설정 및 실행 되어 져야 한다.

8버튼 키패드는 출입문 옆에 설치되어 실에 존재하는 모든 조명을 그룹 / 시나리오별로 분리되어 제어

되어져야 한다.

8버튼 키패드와 7“터치패널은 버튼 피드백등 모든 동작 상태값들이 동기화 되어져야 한다.

마스터 컨트롤러는 다음과 같은 기능을 내장하고 있어야 한다.

1. Master Controller

1) Processor Speed	: Ultra Fast 1600 MIPS

2) Program Port	: 1 USB Standard B Type

3) Configuration Dip Switch	: 4-position

4) Indicator Lamp	: Status / Input / Output

5) ID Pushbutton	: Black ID pushbutton for setting IP mode and reverting to default	configuration and firmware

6) USB Host Port	: 1 USB Standard A Type

7) NVRAM	: 1 MB

9) Memory Card	: 8 GB SD

10) DDRAM	: 512 MB

11) Supports external USB Solid Status Drives

12) Web Server 내장

13) HTTP/TCP/UDP/TELNET,FTP등 다양한 프로토콜 지원

14) Dual NIC 내장

15) IPv4 and IPv6 networks 지원

16) Control Ports	: RS232(8ea) / IR(8ea) / RELAY(8ea) / IO(8ea)

- RS232/422/485 Port	: 3.5mm Screw Terminal

XON/XFF (transmit on/transmit off)

CTS/RTS(clear to send/ready to send)

300 – 115,200 baud

- IR/Serial	: 3.5mm Screw Terminal

8 IR Transmit / 1-way Serial ports

support high-frequency carriers up to 1.142 MHz

8 IR/Serial data signals can be generated simultaneously

- Relay	: 3.5mm Screw Terminal

8 single-pole, single-throw relays

Each relay can switch up to 24 VDC or 28 VAC @1A

Each relay is independently controlled

- I/O	: 3.5mm Screw Terminal

8 channel binary I/O port for contact closure with each input being	capable of voltage sensing

17) Voltage	: 400mA @ 12VDC

18) Voltage DC Range	: 9~18 VDC

19) Power Connector	: 6.6 W

20) Active Power Consumption	: 400mA @ 12VDC (9~18 VDC)

21) Temperature(Operating)	:  0℃ ~ 50℃

22) Temperature(Storage)	: -10℃ ~ 60℃

23) Operating System	: Embedded Linux kernel

※ 상기 사양 동등이상 기종

터치패널은 다음과 같은 기능을 내장하고 있어야 한다.

2. Touch Panel

1) Display Type	: TFT Active Matrix Color LCD with Fringe Field Switching (FFS)

Wide Viewing Angle Technology

2) Display Size (WH)	: 7.3" x 4.8" (186 mm x 122 mm), 8.8" (222 mm) diagonal

3) Viewable Area (WH)	: 6.05" x 3.54" (154 mm x 90 mm), 7.0" (178 mm) diagonal

4) Resolution (WH)	: 1024x600

5) Aspect Ratio (WH)	: 16:9

6) Brightness	: 400 cd/m2

7) Contrast Ratio	: 800:1

8) Color Depth	: 16.7M colors

9) Illumination	: LED

10) Touch Overlay	: Resistive

11) Viewing Angle	: 89°/89°/89°/89° (Up/Down/Left/Right)

12) SDRAM	: 512 MB

13) Flash	: 4 GB

14) Maximum Project Size	: 2.4 GB flash available to user

15) ETHERNET	: 10/100 port, RJ-45 connector. Supported IP and

IP-Based Protocols: UCP, TCP, ICMP, ICSP, IGMP,DHCP, Telnet, FTP, DNS,

RFB (for VNC), HTTP

16) USB	: USB host 2.0, Type A port: firmware upgrade, touch panel file transfer,

JPEG image viewer, HID peripherals

17) Bluetooth	: Mouse/Keyboard: HID Profile v1.1, requires MXA-BT

18) Supported Video Codecs	: MPEG2-TS: MPEG-2 Main Profile @High Level up to 720p at 25 fps	(decode)

MPEG-2-TS: H.264 High Profile@Layer 4, AAC-LC up to 720p at 25 fps	(decode)

MJPEG up to 720p at 25 fps (decode only)

19) Supported Video Transport Streams	: MPEG-TS for MPEG2 and H.264; HTTP for MJPEG

20) Max Number of Active Video Streams : One decode

21) Microphone	: -42dB ± 3dB sensitivity FET microphone

22) Speakers	: 4 ohm, 1.5 Watt, 500Hz cutoff frequency

23) Supported Audio Codecs	: MP2 Layer I and II, MP3 (8 kHz, 11.025 kHz, 12 kHz, 16 kHz,

22.05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz)

AAC-LC (8 kHz, 96 kHz)

G.711 with μLaw (VoIP encode/decode at 8kHz)

24) File Formats	: WAV, MP3 (as part of touch panel file only - no USB storage)

25) Intercom	: Full Duplex VoIP, SIP v2.0

26) Remote Management	: VNC Server, G4 Web Control

Panel-to-Panel Conferencing

Receives audio and video and returns audio for panel-to-panel	communication

Audio Conferencing

Audio (full duplex intercom)

27) PoE (Power over Ethernet), 802.3af, class 0

28) Temperature (Operating)	: 0°C to 40°C

29) Temperature (Storage)	: ‐20°C to 60°C

30) Operating System	: Embedded Linux kernel

※ 상기 사양 동등이상 기종

키패드는 다음과 같은 기능을 내장하고 있어야 한다.

3. Keypad

1) 8 Buttons

2) 8 Blue Backlight with controllable feedback

3) Power	: Minimum: 80mA / Maximum: 130mA @ 12 VDC

4) 1-gang back box size

※ 상기 사양 동등이상 기종

릴레이 인터패이스는 다음과 같은 기능을 내장하고 있어야 한다.

4. Relay Interface

1) Control Port : Eight relays, normally open, rated at 750 mA, 28 VAC/24 VDC

2) Front-panel device addressing switches and Eight status LEDs

3) Enclosure : Metal with black matte finish

※ 상기 사양 동등이상 기종

운영 프로그램은 다음과 같은 기능을 내장하고 있어야 한다.

5. Control Program

1) WiFi 무선 네트웍 프로그램 기능이 제공되어 코딩한 프로그램을 컴파일 하여 마스터 컨트롤러 및

터치패널에 프로그램과 디자인을 실시간으로 횟수에 관계없이 다운로드 및 업로드 시킬 수 있어야

한다.

2) 마스터 컨트롤러 자체 메모리 안에 마스터 프로그램 소스가 저장되어 있어 필요시 언제나 다운로드

및 업로드 시 킬 수 있어야 한다.

3) 하드웨어 제조사에서 제공하는 인증된 전용 자체 개발 툴을 사용하여 개발 되어야 한다.

- NetLinx Studio (마스터 컨트롤러 Programming 개발 Tool)

- TPDesign (무선 터치패널 GUI Programming 개발 Tool)

- IREdit (IR Programming 개발 Tool)

※ 상기 사양 동등이상 기종

디지털 시그널 프로세서는 다음과 같은 기능을 내장하고 있어야 한다.

6. Digital Signal Processor(8IN 8OUT)

1) DSP audio processor; input : pre-amplifier、generator、expander、Compressor、

5 band PEQ、mixer

2) output : Speaker Processor（8 band PEQ、latency、crossover、high pass            filter、low pass filter）、limiter

3) ducker；build-in SPL

4) full function matrix mixing

5) build-in digital automatic mixing；

6) M-LAN multi-function date transmission and control port

7) bulid-in automatic voice tracking

8) RS-232 bi-directional serial control interface used to control other external equipment such as video matrix and other RS-232 devices or receive the command from a third-party RS-232, such as AMX、Crestron and etc

9) RS-485 camera control port

10) GPIO programmable control port； • support Cobranet ; • support 8 groups of scene preset

※ 상기 사양 동등이상 기종