[청강 견적공고 2015-11호]

견적 요청공고

1. 공고에 부치는 사항

가. 견적건명 : YUCA CAD 외 1종 구입

나. 납품장소 : 경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 내 지정장소

다. 사양 및 규격 : 붙임 파일 참조

2. 견적제출일 및 장소 : 2015년 11월 10일(화) 11:00 본 대학 청강홀 4층 교육지원처

3. 납품업체선정 및 안내

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조에 의함

4. 견적참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에  의한 유자격자로 견적제출 마감일시 기간 내에 소정의 서류를 제출한 업체

5. 제출서류(각1부) ※ 사용인감 반드시 지참

가. 견적참가신청서(본교양식)

나. 견적제출서 및 견적서 (견적제출서 및 견적서는 회사봉투 사용하여 인감날인 후 투명테이프로 봉인 후 제출)

※ 회사명이 인쇄 된 봉투가 없는 경우 명판 날인 후 사용

다. 사업자등록증 사본(원본지참)

라. 인감증명서 및 사용인감계(인감 또는 사용인감 지참)

마. 재직증명서, 위임장 및 신분증(대리인 참가시에 한함)

6. 기타사항

가. 계약대상자는 계약체결 시 계약금액의 10%를 이행(계약)보증보험증권을 첨부하여 계약을 체결해야 한다.

나. 견적 참가자는 물품구매일반조건 및 특수조건, 물품규격(사양)서 등 견적제출에 필요한 모든  사항을 사전에 충분히 숙지하고 참가하여야 함.

다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 한다.

라. 우편 제출은 불허하며 기타 자세한 사항은 교육지원처 (031-639-5744)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 견적요청 공고함.

2015년 11월 6일

청강문화산업대학교 산학협력단장

견 적 요 청 서

◆ 견적요청자: 청강문화산업대학교 교육지원처

◆ 결제조건: 현금결재

◆ 납품장소: 청강문화산업대학교 지정장소 (031-639-5744)

◆ 견적제출방법: 직접제출 (본 대학 청강홀 4층 교육지원처 김주호)

<견적 제출, 낙찰(주문) 및 납품 등에 관한 조건>

1. 계약 물품은 별도의 지시사항이 없는 한 반드시 신품(정품)이여야 하며, 임의로 규격을 변경 하거나 견적요청 품목 및 수량을 제외하고 응찰할 경우 낙찰에서 제외됩니다.

2. 낙찰업체는 문서의 납품기한까지 주문서에 지정된 장소 및 인도조건에 따라 납품하여야 하며, 검사에 불합격한 경우 지정기일까지 교환 납품하여야 합니다.

3. 납품기한 내에 완납 및 검수에 합격하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금 액의 0.15%에 해당하는 지체상금이 부과되며, 해당 업체는 지체상금을 납부하여야 합니다.

4. 납품 후 발생하는 하자사항에 대하여는 그 정도에 따라 즉시 교환 또는 수리하여 원상 회복 시켜야하며, 하자보증기간은 별도의 약정이 없는 경우 1년으로 합니다.

5. 견적제출을 희망하는 업체는 위의 조건을 완전히 숙지하시고 참가하시기 바라며 해당 조건을 불이행함으로써 발생하는 불이익은 참가 업체에 있음을 유의하시기 바랍니다.

<붙임 1>

견적참가신청서							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	견적요청공고	2015-11호	견적일자				2015. 11. 10.
	견적요청건명	YUCA CAD 외 1종
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2015년 11월 10일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교 산학협력단장 귀하

견 적 제 출 서
견적내용	견적요청공고	2015-11호		견적일자			2015. 11. 10.
	건 명	YUCA CAD 외 1종
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	납품예정일
제출자	상호 또는 법인명칭				법인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2015. 11. 10. 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교 산학협력단장 귀하

<붙임 2>

Serial No.		Manufacturing	YUKA&ALPHA (JAPAN)
품 명	SUPER ALPHA: PLUS		수 량	6 SET
Model	2.70r6		기 타
1) 특 징(제품상 또는 사용상의 특징 등을 기재함) ① 프로그램 복제방지를 위해 저작권 등록 및 USB 키가 있어야 한다. ② 기능 및 능률향상을 위해 패턴의 자동 제작기능이 있어야 한다. 2) 사 양(제품의 구성 기기의 일반사양을 기재함) <패턴 제작> ① 메뉴를 활용한 자동제작 기능 - 제작된 원형패턴을 가지고 스펙의 입력만으로 원하는 패턴을 제작 (테일러드 칼라, 두장 소매, 부속패턴, 자동너치) ② MACRO를 이용한 패턴의 자동제작 기능 - 패턴사의 패턴제작 방법 및 사용자가 필요한 메뉴를 직접 프로그램화할 수 있으며, 변경된 스펙만 적용하면 패턴이 자동 제작됨 ③ 변경 및 보정기능 - 다양한 절개기능: 소매절개 및 다트제작 - 등록곡선: 사용하는 자와 곡선들을 이용하여 곡자로 사용 (기본 데이터 지원) - 접어보기: 분리된 패턴을 접어보고 사이즈 확인 및 사이즈 별 수정가능 - 측정처리: 패턴을 여러가지 방법으로 측정할 수 있으며, 사이즈 별 수정가능 - 시접제작: 시접의 합복 부분 각 변경, 폭 표시, 다양한 너치 표시, 지원 <패턴 그레이딩> ① 절개 방식 기능 - 사이즈의 증감을 절개선으로 적용. 여러 패턴을 통합 그레이딩 할 수 있어야 함 - 편차를 저장하여 패턴 단위로 룰(rule) 복사가 가능해야 함 ② 포인트 방식 기능 - 사이즈의 증감을 각각의 포인트에 X, Y값으로 적용 - 편차를 저장하여 포인트 단위로 룰 복사, 편차를 직접 드래그 앤 드롭이 가능해야 함 ③ 절개+포인트 방식: 두 방식을 혼합하여 사용이 가능 ④ 단점 방식: 여성 속옷에 전문으로 적용하는 기능 ⑤ 그레이딩의 연동 및 수정기능: 연동 설정/ 해제가능 - 곡선수정과 너치의 연동: 패턴을 수정하면 자동으로 각 사이즈 별 곡선 및 너치가 수정됨 - 시접연동: 완성된 패턴을 수정하면 사이즈 별로 시접까지 자동으로 수정됨 - 평행이동: 불규칙한 그레이딩 및 원하는 부위에 특정 부분의 룰(rule) 값을 적용하여 수정이 가능해야 함 <마카 제작> ① 수동, 자동, 반자동, 참조마카 및 무늬맞춤 기능(체크마카)등을 지원 - 사이즈 별 및 소재 별 편집이 편리함 - 마카상의 패턴 수정: 패턴을 수정할 때, 마카에서 패턴수정 모듈로 이동되어 정밀 수정 및 변경이 가능 - 추가 마카열기: 여러 종의 마카를 연결하여 마킹할 수 있음 - 배치벽선 기능: 이미 배치된 마카의 총장길이를 유지 하면서 다음 마카를 추가로 배치할 수 있음 3) 부속품(물)의 종류 및 사양 ① 설치CD : 1개 4) 특기 사항 ① 공급시점에서 최신 및 산업체 version(저장 및 입출력 가능)이어야 한다. ② 무상 보증 기간 : 검수일로부터 1년으로 한다. ③ 구입 수량 외 6 set YUKA CAD 무료 1년 라이센스 지급

Serial No.		Manufacturing	유스하이텍
품 명	Digitizer		수 량	2 EA
Model	YHT 3648C		기 타	A0
1) 특 징(제품상 또는 사용상의 특징 등을 기재함) ① Microsoft Windows XP, Vista Drive및 WINDOW 7을 지원해야 한다. ② 어패럴 CAD 프로그램인 SUPER ALPHA:PLUS와 완벽한 Interface가 되어야 한다. 2) 사 양(제품의 구성 기기의 일반사양을 기재함) - USB 및 RS232 시리얼 연결이 가능 - 최대해상도가 12,700 LPI 이상 - 16버튼 커서 지원가능 - 스탠드 포함 3) 특기 사항 ① 공급시점에서 최신 모델이어야 한다. ② 무상 보증 기간 : 검수일로부터 1년으로 한다.