[청강 견적공고 2015-14호]

견적 요청공고

1. 공고에 부치는 사항

가. 견적건명 : 도서관 출입관리시스템 구축

나. 납품장소 : 경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 내 지정장소

다. 사양 및 규격 : 붙임 파일 참조

2. 견적제출일 및 장소 : 2015년 12월 14일(월) 14:00 본 대학 청강홀 4층 교육지원처

3. 납품업체선정 및 안내

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조에 의함

4. 견적참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에  의한 유자격자로 견적제출 마감일시 기간 내에 소정의 서류를 제출한 업체

5. 제출서류(각1부) ※ 사용인감 반드시 지참

가. 견적참가신청서(본교양식)

나. 견적제출서 및 견적서 (견적제출서 및 견적서는 회사봉투 사용하여 인감날인 후 투명테이프로 봉인 후 제출)

※ 회사명이 인쇄 된 봉투가 없는 경우 명판 날인 후 사용

다. 사업자등록증 사본(원본지참)

라. 인감증명서 및 사용인감계

마. 재직증명서, 위임장 및 신분증(대리인 참가시에 한함)

6. 기타사항

가. 계약대상자는 계약체결 시 계약금액의 10%를 이행(계약)보증보험증권을 첨부하여 계약을 체결해야 한다.

나. 견적 참가자는 물품구매일반조건 및 특수조건, 물품규격(사양)서 등 견적제출에 필요한 모든  사항을 사전에 충분히 숙지하고 참가하여야 함.

다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 한다.

라. 우편 제출은 불허하며 기타 자세한 사항은 교육지원처 (031-639-5744)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 견적요청 공고함.

2015년 12월 8일

청강문화산업대학교 총장

견 적 요 청 서

◆ 견적요청자: 청강문화산업대학교 교육지원처

◆ 결제조건: 현금결재

◆ 납품장소: 청강문화산업대학교 지정장소 (031-639-5744)

◆ 견적제출방법: 직접제출 (본 대학 청강홀 4층 교육지원처 김주호)

<견적 제출, 낙찰(주문) 및 납품 등에 관한 조건>

1. 계약 물품은 별도의 지시사항이 없는 한 반드시 신품(정품)이여야 하며, 임의로 규격을 변경 하거나 견적요청 품목 및 수량을 제외하고 응찰할 경우 낙찰에서 제외됩니다.

2. 낙찰업체는 문서의 납품기한까지 주문서에 지정된 장소 및 인도조건에 따라 납품하여야 하며, 검사에 불합격한 경우 지정기일까지 교환 납품하여야 합니다.

3. 납품기한 내에 완납 및 검수에 합격하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금 액의 0.15%에 해당하는 지체상금이 부과되며, 해당 업체는 지체상금을 납부하여야 합니다.

4. 납품 후 발생하는 하자사항에 대하여는 그 정도에 따라 즉시 교환 또는 수리하여 원상 회복 시켜야하며, 하자보증기간은 별도의 약정이 없는 경우 1년으로 합니다.

5. 견적제출을 희망하는 업체는 위의 조건을 완전히 숙지하시고 참가하시기 바라며 해당 조건을 불이행함으로써 발생하는 불이익은 참가 업체에 있음을 유의하시기 바랍니다.

<붙임 1>

견적참가신청서							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	견적요청공고	2015-14호	견적일자				2015. 12. 14.
	견적요청건명	도서관 출입관리 시스템 구축
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2015년 월 일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교총장 귀하

견 적 제 출 서
견적내용	견적요청공고	2015-14호		견적일자			2015. 12. 14.
	건 명	도서관 출입관리 시스템 구축
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	납품예정일	2016년 12월 28일
제출자	상호 또는 법인명칭				법인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2015. . . 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교총장 귀하

<붙임 2>

구축 목록 및 사양서

구 분	번호	품 목	단위	수량	비고
출입관리 시스템	1-1	출입관리시스템(단방향)	대	2
	1-2	출입관리시스템(양방향)	대	1
	1-3	RFID 리더기	대	1
	1-4	1D/2D 바코드 스캐너	대	1
	1-5	수화물용 수동도어	식	1
	1-6	출입통제프로그램	식	1
	1-7	설치 및 공사	식	1
시스템 연동	2-1	기 운영 시스템 연동	식	1
기본 시방	1, 출입게이트는 도서관 출입구에 입구 1, 출구 1, 총 2개 통로로 구성하여 운영이 가능하도록 설치한다. 2. 출입게이트는 장애인용 휠체어 이동이 용이한 통로 폭 850mm 으로 설치한다. 3. 이용자 인증용 RFID 리더기 및 1D/2D 바코드 스캐너를 출입게이트 입구에 장착하여 입실 시 이용자 인증이 가능 하도록 지원한다. 4. 도서관 출입구에는 수화물 및 장애인용 휠체어 출입이 가능하도록 수화물용 수동도어를 설치한다. 5. 출입통제프로그램은 기 운영 도서관리프로그램과 연동하여 사용자 인증이 가능 하도록 지원하여야 한다. 6. 출입게이트 차단판에는 본 교 CI 이미지를 부착하여 시안성을 높일 수 있도록 한다.

◎ 사양 및 규격

구분	주요 규격 및 사양			수량
출입관리시스템	1-1	출입관리시스템(단방향)
	1. 제품 사양 - 치수 : 451(W) x 1,300(L) x 960(H)mm - 전원 : 220 ~ 230V. 50/60Hz. - 재질 : Stainless Steel, 강화유리(차단판), 상판(인조대리석) - 리더기 : RFID 리더기 및 1D/2D 바코드 스캐너 지원 - 차단판 개폐방식 : Glass Wing Sliding 방식 - Motor : AC Motor - 차단판 높이 : 바닥에서부터 1,200mm(가이드펜스 높이와 동일) - 통로 폭 : 850mm - 차단판 : 1개 - 강화유리 : 두께 12mm 2. 제품 기능 - 도서관리시스템 이용자 DB 연동으로 출입자 통제 - 일반인 뿐만 아니라 장애인용 휠체어가 충분이 출입이 가능한 통로폭(850mm)을 제공하여야 함 - RFID, 모바일 등 교내 인증방식 지원을 통한 편리한 신분 인증 - 이용자 출입의 엄격한 통제를 위하여 제품은 반드시 좌우 게이트의 직사각형 형태의 차단판(Glass Wing)이 슬라이딩 방식의 개폐방식으로 작동되어야 함 - 차단판 높이는 가이드 펜스 높이와 동일하게 설치하여야 함 - 구동 모터는 브로쉬 및 소모품 교체로 인한 고장이 없어야 하며, 최소 3년 또는 500만회 이상 보장할 수 있는 내구성(소음, 수명)이 우수한 AC모터이어야 함 - 장비 자체 보드에서 관리자에 의한 통행방향 설정이 가능하여야 함 - 원활한 통행을 위해 게이트 상판 방향 표시 기능 제공 - 화재, 재해 등의 비상상황으로 인하여 정전이 되었을 경우 차단판을 수동으로 열 수 있어야 함 - 게이트 내부에 9조의 센서를 내장하여 통행자 또는 물체 감지 시 개방을 유지하며, 차단판이 닫히는 과정에서의 감지 시에는 자동으로 재개방이 가능한 안전기능 제공 - 출입 인가자의 반대 방향으로 역순 출입 시도 시 센서에 의해 자동 차단할 수 있는 역방향 진입방지 기능 제공 - 이용자 안전을 위하여 모서리 부분은 라운드 처리하여 부딪히더라도 부상을 최소화할 수 있도록 설계 - 도서관 운영규칙에 맞는 환경설정 및 통계를 위한 관리자 프로그램 제공 3. 특기사항 - 세부 사항은 “IV. 특별시방서”를 따름.			2대
	1-2	출입관리시스템(양방향)
	1. 제품 사양 - 치수 : 451(W) x 1,300(L) x 960(H)mm - 전원 : 220 ~ 230V. 50/60Hz. - 재질 : Stainless Steel, 강화유리(차단판), 상판(인조대리석) - 리더기 : RFID 리더기 및 1D/2D 바코드 스캐너 지원 - 차단판 개폐방식 : Glass Wing Sliding 방식 - Motor : AC Motor - 차단판 높이 : 바닥에서부터 1,200mm(가이드펜스 높이와 동일) - 통로 폭 : 850mm - 차단판 : 2개 - 강화유리 : 두께 12mm 2. 제품 기능 - 도서관리시스템 이용자 DB 연동으로 출입자 통제 - 일반인 뿐만 아니라 장애인용 휠체어가 충분이 출입이 가능한 통로폭(850mm)을 제공하여야 함 - RFID, 모바일 등 교내 인증방식 지원을 통한 편리한 신분 인증 - 이용자 출입의 엄격한 통제를 위하여 제품은 반드시 좌우 게이트의 직사각형 형태의 차단판(Glass Wing)이 슬라이딩 방식의 개폐방식으로 작동되어야 함 - 차단판 높이는 가이드 펜스 높이와 동일하게 설치하여야 함 - 구동 모터는 브로쉬 및 소모품 교체로 인한 고장이 없어야 하며, 최소 3년 또는 500만회 이상 보장할 수 있는 내구성(소음, 수명)이 우수한 AC모터이어야 함 - 장비 자체 보드에서 관리자에 의한 통행방향 설정이 가능하여야 함 - 원활한 통행을 위해 게이트 상판 방향 표시 기능 제공 - 화재, 재해 등의 비상상황으로 인하여 정전이 되었을 경우 차단판을 수동으로 열 수 있어야 함 - 게이트 내부에 9조의 센서를 내장하여 통행자 또는 물체 감지 시 개방을 유지하며, 차단판이 닫히는 과정에서의 감지 시에는 자동으로 재개방이 가능한 안전기능 제공 - 출입 인가자의 반대 방향으로 역순 출입 시도 시 센서에 의해 자동 차단할 수 있는 역방향 진입방지 기능 제공 - 이용자 안전을 위하여 모서리 부분은 라운드 처리하여 부딪히더라도 부상을 최소화할 수 있도록 설계 - 도서관 운영규칙에 맞는 환경설정 및 통계를 위한 관리자 프로그램 제공 3. 특기사항 - 세부 사항은 “IV. 특별시방서”를 따름.			1대
	1-3	RFID 리더기
	1. 제품 사양 - 인터페이스 : RS-232, USB - 운영 주파수 : 13.56MHz - 프로토콜 : ISO 15693 / 14443 A 2. 제품 기능 - RFID 카드 이용자 신분증 인증방식 지원 - 출입 게이트에 장착(입구, 출구)하여 도서관 이용자 인증			1대
	1-4		1D/2D 바코드 스캐너
	1. 제품 사양 - 스캔타입 : 2D 이미지 스캐너 - 데이터 캡쳐 : 카메라 캡쳐 방식 - 스캔거리 : 0 ~ 267mm UPC/EAN, 0 ~ 119mm Datamatrix - 판독률 : 초당 2.3m까지 - 인터페이스 : Serial 2. 제품 기능 - 1D 바코드, 2D 바코드(QR코드) 인식을 통한 사용자 인증 - 종이나 휴대폰 및 컴퓨터 화면의 바코드 인식 지원 - 바코드와 조준패턴을 맞출 필요가 없는 손쉬운 스캐닝 - 출입게이트에 장착(입구)하여 도서관 이용자 인증			1대
	1-5	수화물용 수동도어
	- 수화물 및 장애인 휠체어 출입용 수동도어 - 재질 : 강화유리, 스테인레스 - 폭 : 1,000mm 이상			1식
	1-6	출입통제프로그램
	1. 운영 및 모니터링 프로그램 - 출입게이트 제어 및 모니터링 - 이용자 정보 연동을 통한 이용자 출입통제 - 원격으로 출입게이트 도어 개폐 지원 - 관리자에 의한 일괄 개방 및 복구 제어 기능 2. 웹기반 출입관리프로그램 - 다양한 이용 통계 조회(개인별, 장비별, 시간별) - 도서관 장비운영 규칙에 맞는 환경설정 기능			1식
	1-7	설치 및 공사
	- 출입 게이트용 전원/통신 케이블 포설, 마감 처리 포함한 출입관리시스템 설치공사 관련 일체 - 바닥공사 및 바닥 덕트 제작/설치 검수 TEST			1식
시스템 연동	2-1	기 운영 시스템 연동
	- 도서관리프로그램 이용자 정보와 연동하여 이용자 신분 인증			1식

◎ 도면

◎ 출입관리시스템 시방서

가. 개 요

도서관을 출입하는 모든 이용자의 효율적인 출입관리를 위하여 이용자 DB와 연동하여 출입이 허가된 이용자만 선별 출입이 가능하도록 구성하며, 1인 통과형 게이트이어야 한다. 도서관 출입통제업무를 효율적으로 수행하기 위하여 장애인 겸용 출입게이트와 별도의 수화물 및 장애인 휠체어 출입용 수동게이트를 출입구 환경을 고려하여 설치하여야 한다. 공사는 부대공사, 배관/배선공사 및 기타공사로 이루어진다.

나. 기능 및 형태

1) 비인가자 출입제한 기능

- 출입 Card가 읽힌 방향에 따라 출입을 허용.(사용자 요구에 따라 입구쪽 단방향 양방향 으로 구성 가능)

- 비인가자의 출입시도는 Gate 내부에 설치된 기본 9조의 Sensor에 의해 차단되며 이때 경보음이 발생하여야 하고, 경보발생 유무를 운영자가 쉽게 수정할 수 있어야 한다.

2) 안전기능

- 사용자 보호를 위해 유리문 폐쇄행정으로 인한 사고를 예방하기 위해 게이트 본체 중앙의 유리문 부근에 양방향으로 안전센서가 내장되어 있어야 한다.

- Normal close mode에서 통과 인가자가 게이트 통과시간으로 설정된 시간 안에 통과하지 않고 게이트 통행로 밖에 있으면 설정 된 시간이 지나가면 자동 폐쇄되고, 통행로 내부에 멈추어 있으  면 운영자 요구에 따라 경보음을 발생시켜야 한다.

3) 출입게이트는 자주식 슬라이딩 방식으로 유리문은 안전 강화유리로 제작되어야 하며 슬라이딩 강화유리 패널과 고정패널을 포함하는 Left/Right 게이트 본체 및 통행로로 이루어져 있어야 한다.

4) 출입게이트는 근접식 카드로 되어 있는 이용자 인증 시스템의 신호를 받아 동작되어야 하며, 입·출 양방향(운영자 요구에 의해 단방향도 가능)을 제어하여야 한다.

5) 출입게이트의 Housing 패널은 점검하기 용이하게 완전분리가 가능하여야 하며 각 패널은 1개의 Security Locker에 의하여 닫혀 있어야 한다.

6) 구동하는 모터는 브러쉬 및 소모품 교체로 인한 고장이 없어야 하며, 내구성(소음,수명)이 강력한 최소 3년 또는 500만회 이상을 보장할 수 있는 반드시 AC모터이여야 하며, 모터의 회전수는 Display 창으로 동작횟수를 표시할 수 있어야 한다.

7) 정전 시 게이트의 Wing은 UPS 없이도 사용자에 의해 손으로 개방이 가능해야 하며 화재 시 위험이 없어야한다

8) 출입게이트 유리문의 높이는 바닥에서부터 1,200mm까지 제작 가능하고, 유리문 설치 후 유리높이 변경이 요구 될 시에 본체 교체 없이 높이가 변경된 유리만을 교체하여 높이 변경이 가능하여야 한다

9) 출입게이트 상판 가운데에는 이용자가 손을 짚고 뛰어 넘는 것을 방지하기 위하여 유리문과 동일한 재질과 두께로 고정패널을 설치한다.

10) 사용자의 출입을 체크하는 센서는 기본모델인 경우 9조이며, 옵션에 따라 확장될 수 있다.

11) 출입게이트의 동작방식은 Normal Close 및 Normal Open 변경이 가능하여야 한다.

12) 출입게이트는 0.8~1.5초 내에 가변적으로 속도 제어가 가능하여야 한다. 속도 조절은 1/100의 비율로 열림 속도와 닫힘 속도를 구분하여 운영자가 쉽게 설정할 수 있어야 한다.

13) 사용자가 통행로 출입 가능/불능 상태를 알 수 있게 LED로 통행로 출입여부를 나타내야 하며(가능 : 파란색 LED, 불능 : 붉은색 LED)통행로 상태는 대기상태, 통행승인상태, 통행불가상태를 나타내야 한다.

14) Wing은 정상 통행자와 부정 통과자를 식별하여 정상 시와 부정 시에 LED의 Color가 다르게 변하여 운영자가 음향과 더불어 시각적으로 확인 가능하여야 한다.

15) 출입게이트는 인가된 사용자가 통행로에 진입한 직후 인가되지 아니한 자가 통행로에 진입할 시 경보음이 발생하여야 하고 유리문은 폐쇄되는 Tailgating 기능이 있어야 한다.

16) Gate 센서 불량 시 불량센서 표시 및 경보음 발생으로 불량센서를 확인 가능해야 한다. (Display창)

다. 전기적 특성

1) 통행방향: 단방향 (운영자에 의해 통행방향 설정 가능)

- 단방향, 양방향에 대하여 센서에 의한 Free pass 선택이 가능하여야 한다.

- 양방향 출입허용, 출입불가, 완전개방 등 선택이 가능하여야 한다.

- 단방향 출입허용의 선택이 가능하여야 한다.

- 대기방식(Normal Close, Normal Open) 변경 선택이 가능하여야 한다.

2) 출입게이트를 제어하는 Logic controller/Speed controller

- 내구성(소음, 수명)이 높은 구동부 선택으로 3년에 500만회 이상 동작보장 된 AC모터 이어야 한다.

3) Size

- 길이: 1,300mm.

- 높이:  960mm.

- 폭: 451mm.

- 통행로: 850mm.

- Glass 높이: 1,200mm.  유리두께:12mm 강화유리

4) 기술적 사양

- 공급전원: 220 ~ 230V. 50/60Hz.

- 모터: 100W.

- 소비전력: 대기 시 100W, 동작 시 150W.

- 동작온도: -20 ~ +40℃.

5) 게이트 재질

- Upper Hood: 스텐레스 ,인조대리석 및 RAL Color 색상이 가능.

- Front : 스텐레스 및 인조대리석 색상이 가능.

- Wings : 12mm Tempered Glass.

- Side Doors : Stainless Steel 및 RAL Color 색상이 가능.

2. 수화물용 수동도어 설치

가. 도서관 출입구에는 수화물 및 장애인용 휠체어가 통행이 가능하도록 수화물용 수동도어를 별도로 설치하여야 한다.

나. 수화물용 수동도어는 수화물 또는 휠체어가 충분히 통과가 가능하도록 1,000mm 이상의 넓이로 설

3. 기 운영 시스템 연동

가. 본 사업을 통하여 도입되는 출입관리시스템은 현재 도서관에서 운영하고 있는 도서관리프로그램 또는 학사관리시스템의 이용자 DB와 연동하여 시스템을 구축하여야 한다.

나. 출입게이트의 리더기에 학생증 또는 기타 이용증을 인식하여 이용자 DB와 연동하여 정상 출입자 여부(허가된 이용자)를 인증하고 출입이 가능하도록 구성하여야 한다.

특별시방서

1. 출입관리시스템

가. 개 요

도서관을 출입하는 모든 이용자의 효율적인 출입관리를 위하여 이용자 DB와 연동하여 출입이 허가된 이용자만 선별 출입이 가능하도록 구성하며, 1인 통과형 게이트이어야 한다. 도서관 출입통제업무를 효율적으로 수행하기 위하여 장애인 겸용 출입게이트와 별도의 수화물 및 장애인 휠체어 출입용 수동게이트를 출입구 환경을 고려하여 설치하여야 한다. 공사는 부대공사, 배관/배선공사 및 기타공사로 이루어진다.

나. 기능 및 형태

1) 비인가자 출입제한 기능

- 출입 Card가 읽힌 방향에 따라 출입을 허용.(사용자 요구에 따라  입구쪽 단방향 양방향 으로 구성 가능)

- 비인가자의 출입시도는 Gate 내부에 설치된 기본 9조의 Sensor에 의해 차단되며 이때 경보음이 발생하여야 하고, 경보발생 유무를 운영자가 쉽게 수정할 수 있어야 한다.

2) 안전기능

- 사용자 보호를 위해 유리문 폐쇄행정으로 인한 사고를 예방하기  위해 게이트 본체 중앙의 유리문 부근에 양방향으로 안전센서가  내장되어 있어야 한다.

- Normal close mode에서 통과 인가자가 게이트 통과시간으로 설   정된 시간 안에 통과하지 않고 게이트 통행로 밖에 있으면 설정   된 시간이 지나가면 자동 폐쇄되고, 통행로 내부에 멈추어 있으  면 운영자 요구에 따라 경보음을 발생시켜야 한다.

3) 출입게이트는 자주식 슬라이딩 방식으로 유리문은 안전 강화유리로 제작되어야 하며 슬라이딩 강화유리 패널과 고정패널을 포함하는 Left/Right 게이트 본체 및 통행로로 이루어져 있어야 한다.

4) 출입게이트는 근접식 카드로 되어 있는 이용자 인증 시스템의 신호를 받아 동작되어야 하며, 입·출 양방향(운영자 요구에 의해 단방향도 가능)을 제어하여야 한다.

5) 출입게이트의 Housing 패널은 점검하기 용이하게 완전분리가 가능하여야 하며 각 패널은 1개의 Security Locker에 의하여 닫혀 있어야 한다.

6) 구동하는 모터는 브러쉬 및 소모품 교체로 인한 고장이 없어야 하며, 내구성(소음,수명)이 강력한 최소 3년 또는 500만회 이상을 보장할 수 있는 반드시 AC모터이여야 하며, 모터의 회전수는 Display 창으로 동작횟수를 표시할 수 있어야 한다.

7) 정전 시 게이트의 Wing은 UPS 없이도 사용자에 의해 손으로 개방이 가능해야 하며 화재 시 위험이 없어야한다

8) 출입게이트 유리문의 높이는 바닥에서부터 1,200mm까지 제작 가능하고, 유리문 설치 후 유리높이 변경이 요구 될 시에 본체 교체 없이 높이가 변경된 유리만을 교체하여 높이 변경이 가능하여야 한다.

9) 출입게이트 상판 가운데에는 이용자가 손을 짚고 뛰어 넘는 것을 방지하기 위하여 유리문과 동일한 재질과 두께로 고정패널을 설치한다.

10) 사용자의 출입을 체크하는 센서는 기본모델인 경우 9조이며, 옵션에 따라 확장될 수 있다.

11) 출입게이트의 동작방식은 Normal Close 및 Normal Open 변경이 가능하여야 한다.

12) 출입게이트는 0.8~1.5초 내에 가변적으로 속도 제어가 가능하여야 한다. 속도 조절은 1/100의 비율로 열림 속도와 닫힘 속도를 구분하여 운영자가 쉽게 설정할 수 있어야 한다.

13) 사용자가 통행로 출입 가능/불능 상태를 알 수 있게 LED로 통행로 출입여부를 나타내야 하며(가능 : 파란색 LED, 불능 : 붉은색 LED)통행로 상태는 대기상태, 통행승인상태, 통행불가상태를 나타내야 한다.

14) Wing은 정상 통행자와 부정 통과자를 식별하여 정상 시와 부정 시에 LED의 Color가 다르게 변하여 운영자가 음향과 더불어 시각적으로 확인 가능하여야 한다.

15) 출입게이트는 인가된 사용자가 통행로에 진입한 직후 인가되지 아니한 자가 통행로에 진입할 시 경보음이 발생하여야 하고 유리문은 폐쇄되는 Tailgating 기능이 있어야 한다.

16) Gate 센서 불량 시 불량센서 표시 및 경보음 발생으로 불량센서를 확인 가능해야 한다. (Display창)

다. 전기적 특성

1) 통행방향: 단방향 (운영자에 의해 통행방향 설정 가능)

- 단방향, 양방향에 대하여 센서에 의한 Free pass 선택이 가능하여야 한다.

- 양방향 출입허용, 출입불가, 완전개방 등 선택이 가능하여야 한다.

- 단방향 출입허용의 선택이 가능하여야 한다.

- 대기방식(Normal Close, Normal Open) 변경 선택이 가능하여야 한다.

2) 출입게이트를 제어하는 Logic controller/Speed controller

- 내구성(소음, 수명)이 높은 구동부 선택으로 3년에 500만회 이상 동작보장 된 AC모터 이어야 한다.

3) Size

- 길이: 1,300mm.

- 높이:  960mm.

- 폭: 451mm.

- 통행로: 850mm.

- Glass 높이: 1,200mm.  유리두께:12mm 강화유리

4) 기술적 사양

- 공급전원: 220 ~ 230V. 50/60Hz.

- 모터: 100W.

- 소비전력: 대기 시 100W, 동작 시 150W.

- 동작온도: -20 ~ +40℃.

5) 게이트 재질

- Upper Hood: 스텐레스 ,인조대리석 및 RAL Color 색상이 가능.

- Front : 스텐레스 및 인조대리석 색상이 가능.

- Wings : 12mm Tempered Glass.

- Side Doors : Stainless Steel 및 RAL Color 색상이 가능.

2. 수화물용 수동도어 설치

가. 도서관 출입구에는 수화물 및 장애인용 휠체어가 통행이 가능하도록 수화물용 수동도어를 별도로 설치하여야 한다.

나. 수화물용 수동도어는 수화물 또는 휠체어가 충분히 통과가 가능하도록 1,000mm 이상의 넓이로 설

3. 기 운영 시스템 연동

가. 본 사업을 통하여 도입되는 출입관리시스템은 현재 도서관에서 운영하고 있는 도서관리프로그램 또는 학사관리시스템의 이용자 DB와 연동하여 시스템을 구축하여야 한다.

나. 출입게이트의 리더기에 학생증 또는 기타 이용증을 인식하여 이용자 DB와 연동하여 정상 출입자 여부(허가된 이용자)를 인증하고 출입이 가능하도록 구성하여야 한다.