[청강 견적공고 2015-15호]

견적 요청공고

1. 공고에 부치는 사항

가. 견적건명 : 디지털믹서 외 3종 구입

나. 납품장소 : 경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 내 지정장소

다. 사양 및 규격 : 붙임 파일 참조

2. 견적제출일 및 장소 : 2015년 12월 16일(수) 11:00 본 대학 청강홀 4층 교육지원처

3. 납품업체선정 및 안내

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제42조에 의함

4. 견적참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에  의한 유자격자로 견적제출 마감일시 기간 내에 소정의 서류를 제출한 업체

5. 제출서류(각1부) ※ 사용인감 반드시 지참

가. 견적참가신청서(본교양식)

나. 견적제출서 및 견적서 (견적제출서 및 견적서는 회사봉투 사용하여 인감날인 후 투명테이프로 봉인 후 제출)

※ 회사명이 인쇄 된 봉투가 없는 경우 명판 날인 후 사용

다. 사업자등록증 사본(원본지참)

라. 인감증명서 및 사용인감계

마. 재직증명서, 위임장 및 신분증(대리인 참가시에 한함)

6. 기타사항

가. 계약대상자는 계약체결 시 계약금액의 10%를 이행(계약)보증보험증권을 첨부하여 계약을 체결해야 한다.

나. 견적 참가자는 물품구매일반조건 및 특수조건, 물품규격(사양)서 등 견적제출에 필요한 모든  사항을 사전에 충분히 숙지하고 참가하여야 함.

다. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의 부담으로 한다.

라. 우편 제출은 불허하며 기타 자세한 사항은 교육지원처 (031-639-5744)로 문의하시기 바랍니다.

위와 같이 견적요청 공고함.

2015년 12월 10일

청강문화산업대학교 산학협력단장

청강문화산업대학교 총장

견 적 요 청 서

◆ 견적요청자: 청강문화산업대학교 교육지원처

◆ 결제조건: 현금결재

◆ 납품장소: 청강문화산업대학교 지정장소 (031-639-5744)

◆ 견적제출방법: 직접제출 (본 대학 청강홀 4층 교육지원처 김주호)

<견적 제출, 낙찰(주문) 및 납품 등에 관한 조건>

1. 계약 물품은 별도의 지시사항이 없는 한 반드시 신품(정품)이여야 하며, 임의로 규격을 변경 하거나 견적요청 품목 및 수량을 제외하고 응찰할 경우 낙찰에서 제외됩니다.

2. 낙찰업체는 문서의 납품기한까지 주문서에 지정된 장소 및 인도조건에 따라 납품하여야 하며, 검사에 불합격한 경우 지정기일까지 교환 납품하여야 합니다.

3. 납품기한 내에 완납 및 검수에 합격하지 못한 때에는 그 지연일수 1일에 대하여 계약금 액의 0.15%에 해당하는 지체상금이 부과되며, 해당 업체는 지체상금을 납부하여야 합니다.

4. 납품 후 발생하는 하자사항에 대하여는 그 정도에 따라 즉시 교환 또는 수리하여 원상 회복 시켜야하며, 하자보증기간은 별도의 약정이 없는 경우 1년으로 합니다.

5. 견적제출을 희망하는 업체는 위의 조건을 완전히 숙지하시고 참가하시기 바라며 해당 조건을 불이행함으로써 발생하는 불이익은 참가 업체에 있음을 유의하시기 바랍니다.

<붙임 1>

견적참가신청서							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	견적요청공고	2015-15호	견적일자				2015. 12. 16.
	견적요청건명	디지털 믹서 외 3종 구입
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2015년 월 일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교총장 귀하

견 적 제 출 서
견적내용	견적요청공고	2015-13호		견적일자			2015. 12. 16.
	건 명	디지털 믹서 외 3종 구입
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	납품예정일	2015년 12월 28일
제출자	상호 또는 법인명칭				법인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2015. . . 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교총장 귀하

<붙임 2>

품 명	Subwoofer	수 량	2 EA
Model	USW-1P	제조사	Meyersound
1. 용 도 본 기기는 소형 사이즈의 극장, 교회, 연회장에서 사용할 수 있으며 이동형 또는 고정형으로 사용 가능한 앰프 내장형 서브 우퍼 스피커이다. 2. 기 능 본 기기는 셀프 파워드 서브 우퍼 스피커이다. 기기를 한 대 또는 여러대를 바닥에 놓고 사용할 수 있다. 기기의 트랜스듀서는 2개의 15인치 콘 드라이버로 구성되며 각 드라이버는 550와트의 출력을 가진다. 본 스피커 시스템은 내부 프로세싱 장치와 2채널 앰프를 내장하며 각 채널은 각 드라이버를 구동한다. 프로세싱 펑션은 EQ, 위상 보정, 신호 분배, 드라이버 보호기능을 포함한다. 3. 사 양 Frequency Response : ±4 dB from 35 Hz – 180 Hz Phase Response : ±30° from 45 Hz – 155 Hz Maximum Peak SP : 135 dB Dynamic Range : >110 dB Coverage : 360°(single) Transducers : Two 15" cone drivers Audio Input : Female XLR input with male XLR loop output or VEAM all-in-one Amplifiers(Type) : Two-channel complementary MOSFET output stages (class AB/Bridged) Amplifiers(Burst capability ) : 550 watts (total) AC Power : PowerCon or VEAM Dimensions : 787 (W) x 548 (H) x 541 (D)mm Weight : 62.14 kg MEYERSOUND. USW-1P 및 동등 이상 품이어야 함. 기술지원확약서, 공급자증명원 必(국내 A/S 정식 등록된 제품에 한함)

품 명	DIGITAL MIXER	수 량	2 EA
Model	X32	제조사	BEHRINGER / GER
▶대표규격 1. 기 능 - 스튜디오와 라이브용 40 입력 채널, 25버스 디지털 믹싱 콘솔 - 음질을 위한 32 MIDAS 설계. 풀 프로그래머블 mic 프리앰프 - 16 XLR 출력단자. 6 추가적인 라인 입/출력단자, 2 폰 커넥터, 내부 또는 외부 mic의 토크백 섹션 - 모든 채널과 버스에 쉽게 지정, 즉각적인 채널 구별이 가능한 개별, 다이나믹 LCD 스크리블 스트립 - DAW 원격 제어 32 x 32 채널 USB 2.0 오디오 인터페이스 - 프로페셔널 원격 제어용 iPad & iPhone 무료 어플리케이션 - 컴포넌트와 파라미터의 작업과정 검토가 쉬운 고해상도 7인치 컬러 TFT - 인서트, 6밴드 파라메트릭 EQ, 풀 다이나믹스 프로세싱과 8 DCA, 6 음소거 그룹이 각각 탑재된 메인 LCR, 6 매트릭스 버스, 16믹스 버스 - 복잡한 제작의 편리한 운영을 위한 강력한 씬(Scene) 관리 - KLARK TEKNIK's SuperMAC 네트워킹이 가능한 AES50 포트를 통한 48 채널 디지털 스테이크 레디 - 파일 저장, 압축되지 않은 스테레오 녹음파일, 쇼 프리셋, 시스템 업데이트를 위한 USB타입-A 커넥터 - 베링거 P16 퍼스널 모니터링 시스템 + AES/EBU 스테레오 디지털 출력과 MIDI를 위한 ULTRANET 연결성 - 이더넷을 통해 온-스크린 소프트웨어 편집기를 사용한 쇼 셋업을 위한 네트워크 원격 제어 - 오디오 인터페이스 카드 또는 디지털 네트워킹 브릿지용 내장된 확장 포트 - 새로운 FX "Plug Ins"를 포함한 새로운 펌웨어 업데이트 다운로드 가능 2. 기기의 특성 - 크기: 900 x 528 x 200mm - 무게: 20.6kg

품 명	32-channel FireWire and USB 2.0 Expansion Card	수 량	1 EA
Model	XUF	제조사	BEHRINGER / GER
기 능 X-UF -X32용 하이 퍼포먼스 32채널 USB/FireWire 확장카드 -USB 2.0과 FireWire를 통한 32채널, 양방향 오디오 인터페이스 -동시간에 가능한 스튜디오와 라이브 레코딩 용 32 입력, 32 출력 오디오 인터페이스 -최적의 신호 명료도를 위한 고속 24비트 신호 전송 -어떠한 DAW 소프트웨어와의 완벽한 연결은 가상 사운드 체크가 가능 -"플러그-인"과 아웃보드 이펙트 프로세싱을 위한 PC와의 연결 가능 -윈도우 PC용과 Mac OS에서 코어 오디오와 호환되는 매우 낮은 레이턴시 ASIO 드라이버 -어떠한 호환되는 DAW 소프트웨어의 원격 컨트롤을 위한 HUI/Mackie 컨트롤 에뮬레이션 가능 -DIGITAL MIXER(디지털 믹싱 콘솔)과 연결해 좀 더 간편한 장비 구조의 장점 -기존 장비설치시 필요한 많은 전기라인들이 필요했으나 컴퓨터와 연결해 장비 설치가 가능해 수월한 운영체제가 가능 제품이미지 및 구성품 Firewire 케이블 2m 2개 노트북 설치 인스톨 및 사용방법 교육 포함

품 명	S16 Digital Snake	수 량	1 EA
Model	S16	제조사	BEHRINGER / GER
기 능 -S16은 초조소음 설계로 제작된 16이풋 8버스 출력의 디지털오디오 스네이크 박스 -16개의 프로그램과 컨트롤이 가능한 마이크 프리앰프가 내장 -8개의 아날로그 XLR 출력단자가 내장되어 효율적인 세팅 가능 -2개이상 연결 가능 -CAT-5케이블을 통한 최대 100m 네트워킹이 가능 -S16기기들을 연결하는 ero의 AES50포트-라우터 필요 없음 -신호컨트롤을 위한 7단계 디스플레이 -어떤 입/출력도 지정할 수 있는 폰 출력단자 -인이어를 위해 베링거 P16과 연결 가능 -PC를 통해 시스템 업데이트를 위한 USB 커넥터 기능 제품이미지 및 구성품 음향용 랜선 300m 포함