[청강 입찰공고 2015-10호]

입찰공고(긴급)

1	개 요

○ 입찰명 : 서버 시스템 개선

○ 계약방법 : 제안서 기술평가 및 가격에 의한 계약업체 선정

○ 납품기간 : 계약기간부터 2016년 2월 29일까지

○ 소재지 : 경기도 이천시 마장면 청강로 389-94 청강문화산업대학교 내

2	추진 일정

○ 현장설명회(등록) : 2015년 12월 16일 16:00까지 / 본교 청강홀 4층 교육지원처

○ 입찰등록(제안서제출) : 2015년 12월 22일 16:00까지

○ 제안 PT심사 : 2015년 12월 23일 14:00(업체당 15분 제안 설명) / 본교 청강홀 4층 대회의실

○ 우선대상자 선정(예정) : 2015년 12월 28일 협상적격자 상위 순위별로 별도 통보

3	업체 선정

○ 입찰 방법 : 일반경쟁(협상에 의한 계약)

○ 참가자격

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 구비한 자(관련 법률 준용)로서, 현장설명회, 제안서를 마감일시 기간내에 소정의 서류를 제출한 업체. 단, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조의 규정(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 의한 부정당업자로 입찰참가 자격제한을 받은 자는 제외함.

나. 입찰참가신청 현재 기준 소프트웨어산업진흥법 제24조의 규정에 의거 소프트웨어사업자로 신고 필한 업체

다. 등록기간내 제출서류일체를 접수하고, 제출서류에 결격사유가 없는 업체

라. 공고일 기준 최근 1년 이내 서버 구축실적이 6억원 이상(부가세포함) 있는 업체

○ 평가 방법

가. 제안서 기술평가(90%)와 가격평가(10%)를 종합평가한 결과 고득점자순으로 협상적격자를 선정하며 그 중 고득점자를 우선대상자로 선정한다. 다만, 종합평점 결과 70점미만은 협상  대상에서 제외함.

1) 기술평가

- 객관성 및 공정성을 확보하기 위하여 평가위원회를 구성하여 평가

- 총점 90점 기준으로 각 평가항목에 대한 점수를 합산하여 평가

- 전체평가위원들의 점수를 합산하여 평균하되 소숫점 둘째자리에서 반올림한다.

2) 가격평가

- 제시한 금액을 점수하여 총점 10점 기준으로 평가한다.

- 계산결과 소수점이하의 숫자가 있는 경우 소수점 둘째자리에서 반올림 한다.

3) 평가점수가 동일한 경우에는 기술평가의 고득점 순으로, 기술평가 점수 역시 동일한

경우에는 기술평가 배점이 큰 항목(분야)에서 높은 점수를 얻은 업체로 결정

4) 평가항목

대항목	중항목	소항목	평 가 요 소	배점
기술 평가 (90)	기술 및 기능 (40)	시스템 요구사항	시스템 성능 요구사항에 대한 충족도	20
		성능 요구사항	구현하고자 하는 기능에 대한 충족도	10
		구축방안	도입장비의 설치 및 공급계획	10
	자료이전방안 (20)	자료이전 일정계획	자료이전 일정계획의 합치성	10
		자료이전방안	자료이전 추진전략 및 방법론	10
	장애대책 (10)	장애대책	시스템 구축 및 자료이전시 장애 예방 대책 데이터 무결성 유지 방안	10
	지원부문 (20)	인력운영 방안	- 본 사업의 투입인력 계획 및 운영 방안 - 본 사업의 투입인력 이력과 경력 현황 추가 요청시, 장애처리시 지원인력 계획 등	10
		교육훈련	- 교육훈련 방법 및 내용 센터의 기술력 향상 방안 제시	4
		유지보수 지원방안	시스템 구축후 향후 유지관리 방안	6
가격평가(10)			[eqn: {최저입찰겨격} over {당해입찰가격}] × 10	10
합 계				100

4	제안서 작성 및 제출방법

○ 제안서 작성

가. 제안서에는 본 제안요청서에서 요구하는 모든 사항이 기술되어야 함.

나. 제안서는 업체의 자유양식

다. 제안서는 다음의 내용을 필히 포함하여 작성해야 함.

1) 회사 개요 및 연혁

2) 서버 구축 실적(제출된 증빙자료만 작성)

3) 기타 제안서 평가 요소에 관한 사항 및 제안사항

라. 제안서의 구성은 명시된 제안서 목차에 따라 각각 세분해서 누락이 없이 작성하고, 기술적인 설명자료 등의 내용이 많은 경우에는 별지를 사용하여 작성함.

마. 제안서의 내용은 선정된 후 계약서에 별도 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가지므로 실현가능한 범위 내에서 구체적이고 명확하게 작성하여야 하며, ~를 제공할 수도 있다, ~이 가능하다, ~을 고려하고 있다, ~에 동의한다 등과 같은 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 간주함.

○ 제출서류

※ 제출서류(사본)는 반드시 “원본대조필”과 함께 사용인감으로 날인하시기 바랍니다.

가. 현장설명회 제출서류

- 사업자등록증 사본

- 인감증명서(인감 지참)/사용인감계(사용인감 지참)

- 재직증명서/신분증/현장설명회 참여 위임장(대리인의 경우)

나. 입찰등록시 제출서류

- 입찰참가 신청서(본교양식) 1부

- 제안서 10부(A4 사이즈로 링 제본제출)

- 이행(입찰)보증보험증권(입찰기초금액의 5%이상)

· 사업자번호 126-82-04454, 청강문화산업대학교

· 보증기간은 입찰서 제출마감일 이전부터 입찰서 제출마감일 다음날부터 30일 이후 일 것

- 법인등기부 등본(개인 업체는 제외) 1부(발행 1개월 이내)

- 국세 및 지방세 완납증명서(발행 1개월 이내)

- 납품실적 증명서 1부

- 소프트웨어사업자 신고확인서 1부

- 사업자등록증 사본 1부

- 사용 인감계 및 인감증명서 1부(사용인감 지참)

- 가격제안서 및 가격산출내역서 1부(인감날인 후 밀봉제출)

- 입찰 참여 위임장 및 재직증명서, 신분증 각 1부(대리인의 경우)

- 제안서(별첨포함)원본 파일(USB) 2부

- 제안서사본 및 제안요약서 파일(USB) 2부

- 기타 본교가 제시한 관련서류

다. 제출장소 : 본교 청강홀 4층 교육지원처 구매 담당(031-639-5744)

5	낙찰자 선정 및 협상기준

○ 낙찰자 선정 및 협상기준

가. 협상은 제안서 기술평가(90%)+가격평가(10%)를 종합평가한 결과 고득점자순으로 한다. 다만 기술평가결과 70점 미만은 협상대상자에서 제외함

나. 협상적격자 1순위 업체와 협상이 체결된 경우 후 순위자와는 협상을 하지 않음

다. 협상적격자로 선정된 업체가 제안한 내용과 평가위원회에서 요청한 사항 등을 주요협상내용으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

라. 제안서 평가결과 및 협상결과는 공개하지 않음

마. 최종 선정된 업체는 계약체결 기간내에 계약 체결하지 않을 경우 입찰등록시 납부한 보증금은 대학으로 귀속 조치함.

바. 기타 사항은 회계예규 2200.04-158(2012.09.22.)“협상에 의한 계약체결기준”에 의함

6	기타사항

○ 입찰보증금

가. 입찰금액의 5/100이상의 이행(입찰)보증보험증권으로 납부

나. 낙찰 후 7일이내에 계약을 체결하지 않을시 입찰보증금은 본교에 귀속

○. 입찰의 무료

가. 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제39조 및 동법시행규칙 제44조에 의함

○ 낙찰 후 유의사항

가. 입찰시 입찰자는 신분증 및 사용인감을 지참해야 한다.

나. 낙찰자는 계약시 낙찰금액에 대한 견적서와 이행(계약)보증보험증권(물품대금의 10%이상)을 첨부하여 계약을 체결한다.

다. 이외의 사항은 본교에서 제시하는 바에 따른다.

○ 기타사항

가. 제안업체는 본 사업과 관련하여 우리대학에서 제공한 도면 등 자료에 대한 정확한 신뢰성 확보를 현장실사를 통해 정보를 취득해야 한다.

나. 입찰 참가자는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령, 회계예규 등 기타 입찰에 관한 모든 사항을 사전에 숙지하고 응하여야 하며, 관계 규정을 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있음(참가신청 이후에는 입찰에 필요한 모든 사항을 숙지한 것으로 간주)

다. 제안서 제출시 가격제안서를 동시에 제출하여야 하며, 평가결과 및 내역에 대해서는 공개하지 않으며, 이에 대하여 이의를 제기할 수 없음

라. 제안요청서에 의거 작성요령을 숙지하여 정확히 작성하고 추가자료 요구시 이에 응해야 하며, 미제출로 인한 불이익은 미제출한 업체에 책임이 있음

마. 제출서류는 계약서와 동일한 효력을 지니며, 계약서의 내용과 상충될 경우 계약서의 내용이 우선하여 효력을 지님

바. 평가결과에 대해 업체는 이의를 제기할 수 없다.

사. 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 참가자의     부담으로 한다.

아. 제출된 제안서에는 제안사의 고유한 개념과 아이디어를 포함하고 있을 수 있으며, 이러한 것들이 제안서 안에 독창적 정보라고 명시되지 않으면 대학은 이를 임의로 사용할 권한을 가짐

자. 대학은 본 제안요청서 등에 포함되어 있는 정보에 정확성을 기하였으나, 각 제안사는 가능한 제시된 정보들의 정확성에 대해 스스로 확인할 것을 권고함. 대학은 제안서나 기타 첨부 자료상의 오류나 누락에 대하여 책임이 없음.

차. 본 제안요청서의 전체 또는 일부가 제안서 제출 이외의 다른 목적으로 사용할 수 없으며, 선정된 사업자는 제안요청서를 대학에 제출하는 것으로 보안요청을 준수할 것에 동의하는 것으로 간주함.

카. 제안요청대학의 정책변화, 환경변화 등으로 인하여 본 제안서의 일부 또는 전부가 변경․취소되는 경우라도 제안사는 이의를 제기할 수 없음

타. 제안서에 대한 해석상 문제가 발생 시 쌍방이 협의하여 조정하되, 제안요청대학(청강문화산업대학교)의 의견이 우선함

파. 제안업체는 본 사업과 관련하여 취득한 조사 및 분석자료 등 모든 관련 자료는 대외비로 취급하여야 하며 절대로 외부에 유출 또는 타 용도로 사용되지 않도록 하여야 함

○ 입찰문의

가. 기타 입찰에 관한 자세한 사항은 본 대학 교육지원처(031-639-5745)

나. 제안 요청과 관련된 질의는 본 대학 전자계산소(031-639-5762)

위와 같이 공고함.

2015년 12월 11일

청강문화산업대학교총장

서버 시스템 개선

제안요청서

2015. 12. 11.

청강문화산업대학교

I. 일반사항

1. 사업목적

가. 노후서버의 적시 교체를 통한 업무 연속성 확보

나. 노후화 및 단종으로 인한 부품 수급 문제 해결로 장기적인 시스템 안정성 보장

다. 장애로 인한 데이터 소실을 방지하고 주요 데이터의 효율적인 관리 및 빠른 복구를 위한 백업시스템 도입

라. 시스템 가상화를 통한 하드웨어 자원의 효율적인 운영

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 서버 시스템 개선

나. 사업기간 : 계약체결일로부터 2개월

다. 설치장소 : 청강문화산업대학교(전자계산소)

라. 사업범위 :

□ 서버 신규 11식

□ 스토리지 (SAN, NAS) 신규 3식

□ 스팸 차단 일체형 장비 신규 1식

□ 백업 일체형 장비 신규 1식

□ SAN Switch 16Port (최대 24Port) 신규 2식

□ L2(백업망, NAS) Switch 24Port 신규 2식

□ 오라클(메인)DB 서버용 DBMS S/W 신규 1식

□ 가상화 S/W 신규 1식

□ KVM Switch 16Port 신규 3식

□ 각 서버 데이터 마이그레이션 지원

□ 스토리지 영역 할당 및 백업, NAS 네트워크 구성

□ OS-스토리지간 볼륨 이중화 구성 작업

□ 공급된 시스템 운영에 관련된 전반적인 교육 및 기술 지원

□ 기타 설치와 관련된 제반사항 일체지원

□ 기존 장비의 재활용 방안 제시

□ 스토리지 영역할당 및 네트워크 재구성

II. 제안요청 사항

1. 사업자 준수사항

가. 사업 총괄 책임자는 소속 직원으로 지정하여야 하고, 사업과 관련한 모든 의사소통 및 업무 창구는 사업 총괄 책임자로 함

나. 사업총괄 책임자 및 담당자 변경은 사업기간이 짧아 원칙적으로 불가하나, 불가항력적인 사유로 부득이 교체를 하여야 할 때에는 사전에 감독관과 협의하여야 함

다. 전자계산소 출입과 관련하여 신원조사가 필요한 경우 관련서류 제출 등 적극 협조하여야 함

라. 그밖에 대학에서 요청하는 사항에 대해 신의 성실의원칙에 따라 성실히 이행하여야 함

2. 제안 요청 내용

가. 일반사항

□ 상세내용은 세부규격서(별첨1 참조)에 따르며 제안서에는 납품물품에 대한 상세 사양(모델명 및 상세규격 등)과 시스템 구축 계획을 반드시 포함하여야 한다.

나. As-is

다. To-be

Ⅲ 도입장비 세부내역

1. 그룹웨어(전자결제)서버

구분	세부사항	수량
형태	Rack Mount Type 2U	1식
CPU	Intel Xeon E5-2667v3 (1P/3.2GHz/8core) * 2ea L3 cache 1 X 25MB 이상
Main Memory	제안용량 : 64GB 이상 최대 1.5TB 이상 확장가능 PC4 (DDR4) DIMM Memory이상
전원공급 /FAN	Power Supply 800W (이중화) 구성 Fully redundant hot plug fans (N+1) 지원
시스템 Disk	600GB 6G SAS 10K 2.5in * 2개 이상
RAID	내장 RAID 카드 제공 - 2GB FBWC Cache 장착 - RAID 0/1/1 + 0/5/5+0
PCI 슬롯	기본 3개 이상 제공 6개 이상 확장 가능 PCI-Express Gen3 제공 가능
네트워크	Gigabit Ethernet(TX) : 4port 이상 8Gbps FC Singleport HBA 2개 이상
기타	DVD ROM * 1개 주요 컴포넌트에 대한 장애 감시를 통해 장애 사전 예방 가능 온라인을 통해 시스템에서 발생된 장애 서비스 현황 이력조회 가능 별도의 CD/DVD 없이 Firmware/Driver 설치 가능 제품보증 : 3년, H/W 지원

2. 대학홈페이지(DB)서버, 학사정보서버

구분	세부사항	수량
형태	Rack Mount Type 2U	2식
CPU	Intel Xeon E5-2667v3 (1P/3.2GHz/8core) * 2ea L3 cache 1 X 25MB 이상
Main Memory	제안용량 : 64GB 이상 최대 1.5TB 이상 확장가능 PC4 (DDR4) DIMM Memory이상
전원공급 /FAN	Power Supply 800W (이중화) 구성 Fully redundant hot plug fans (N+1) 지원
시스템 Disk	600GB 6G SAS 10K 2.5in * 2개 이상
RAID	내장 RAID 카드 제공 - 2GB FBWC Cache 장착 - RAID 0/1/1 + 0/5/5+0
PCI 슬롯	기본 3개 이상 제공 6개 이상 확장 가능 PCI-Express Gen3 제공 가능
네트워크	Gigabit Ethernet(TX) : 4port 이상
기타	DVD ROM * 1개 주요 컴포넌트에 대한 장애 감시를 통해 장애 사전 예방 가능 온라인을 통해 시스템에서 발생된 장애 서비스 현황 이력조회 가능 별도의 CD/DVD 없이 Firmware/Driver 설치 가능 제품보증 : 3년, H/W 지원

3. 오라클 메인 DB서버

구분	세부사항	수량
형태	Rack Mount Type 2U	1식
CPU	Intel Xeon E5-2667v3 (1P/3.2GHz/8core) * 2ea L3 cache 1 X 25MB 이상
Main Memory	제안용량 : 64GB 이상 최대 1.5TB 이상 확장가능 PC4 (DDR4) DIMM Memory이상
전원공급 /FAN	Power Supply 800W (이중화) 구성 Fully redundant hot plug fans (N+1) 지원
시스템 Disk	300GB 6G SAS 10K 2.5in * 2개 이상 600GB 6G SATA SSD 2.5in * 2개 이상
RAID	내장 RAID 카드 제공 - 2GB FBWC Cache 장착 - RAID 0/1/1 + 0/5/5+0
PCI 슬롯	기본 3개 이상 제공 6개 이상 확장 가능 PCI-Express Gen3 제공 가능
네트워크	Gigabit Ethernet(TX) : 4port 이상
기타	DVD ROM * 1개 주요 컴포넌트에 대한 장애 감시를 통해 장애 사전 예방 가능 온라인을 통해 시스템에서 발생된 장애 서비스 현황 이력조회 가능 별도의 CD/DVD 없이 Firmware/Driver 설치 가능 제품보증 : 3년, H/W 지원

4. 대학홈페이지서버

구분	세부사항	수량
형태	Rack Mount Type 1U	4식
CPU	Intel Xeon E5-2640v3 (1P/2.6GHz/8core) * 1ea L3 cache 1 X 20MB 이상
Main Memory	제안용량 : 32GB 이상 최대 1.5TB 이상 확장가능 PC4 (DDR4) DIMM Memory이상
전원공급 /FAN	Power Supply 500W (이중화) 구성 Fully redundant hot plug fans (N+1) 지원
시스템 Disk	600GB 6G SAS 10K 2.5in * 2개 이상
RAID	내장 RAID 카드 제공 - 2GB FBWC Cache 장착 - RAID 0/1/1 + 0/5/5+0
PCI 슬롯	기본 2개 이상 제공 3개 이상 확장 가능 PCI-Express Gen3 제공 가능
네트워크	Gigabit Ethernet(TX) : 4port 이상
기타	DVD ROM * 1개 주요 컴포넌트에 대한 장애 감시를 통해 장애 사전 예방 가능 온라인을 통해 시스템에서 발생된 장애 서비스 현황 이력조회 가능 별도의 CD/DVD 없이 Firmware/Driver 설치 가능 제품보증 : 3년, H/W 지원

5. 가상화서버

구분	세부사항	수량
형태	Rack Mount Type 2U	3식
CPU	Intel Xeon E5-2690v3 (1P/2.6GHz/12core) * 2ea L3 cache 1 X 30MB 이상
Main Memory	제안용량 : 128GB 이상 최대 1.5TB 이상 확장가능 PC4 (DDR4) DIMM Memory이상
전원공급 /FAN	Power Supply 800W (이중화) 구성 Fully redundant hot plug fans (N+1) 지원
시스템 Disk	600GB 6G SAS 10K 2.5in * 2개 이상
RAID	내장 RAID 카드 제공 - 2GB FBWC Cache 장착 - RAID 0/1/1 + 0/5/5+0
PCI 슬롯	기본 3개 이상 제공 6개 이상 확장 가능 PCI-Express Gen3 제공 가능
네트워크	Gigabit Ethernet(TX) : 8port 이상 8Gbps FC Singleport HBA 2개 이상
기타	DVD ROM * 1개 주요 컴포넌트에 대한 장애 감시를 통해 장애 사전 예방 가능 온라인을 통해 시스템에서 발생된 장애 서비스 현황 이력조회 가능 별도의 CD/DVD 없이 Firmware/Driver 설치 가능 제품보증 : 3년, H/W 지원

6. 통합스토리지

구분	세부 사항	수량
SAN 컨트롤러 (Block 모듈)	컨트롤러 이중화(Symmetric Active/Active 구성 제공)	1식
호스트 인터페이스	8Gbps FC 8port 이상 제공(최대 32port 확장 지원) 호스트 인터페이스 지원 - FC: 8Gbps x 32포트 또는 16Gbps x 16포트 지원 - iSCSI 10Gbps x 16포트 지원
백엔드인터페이스	벡엔드 인터페이스 SAS(6 or 12Gbps) 방식 96Gpbs 이상 대역폭 제공
디스크	디스크 확장성 : 최대 480개 장착 지원 디스크 타입 : SAS 1.2TB 10K RPM Disk 제공(Spare Disk 별도 제공) 다양한 디스크 타입 지원 및 혼용구성 지원 - 2.5인치 SAS 300GB/15K, 600GB/10K, 1.2TB/10K, 1.8TB/10K - 3.5인치 NL-SAS 4TB/7.2K, 6TB/7.2K - 2.5인치 SSD 200GB, 400GB,대용량 Flash Drive 지원 (1.6TB, 3.2TB)
용량	1.2TB SAS 10K RPM * 21ea 이상 제공 SAS 디스크 용량 : Usable 16TB 이상 제공(Raid-5) 물리적 확장 허용용량 : 최대 2,880TB 지원
RAID 구성	RAID 1+0, 5, 6 지원 및 혼용 구성 가능
캐시메모리	64GB 이상 제공(최대 128GB 확장 지원)
OS	UNIX, Windows, Linux 등 다양한 OS 지원
기타	H/W 기반 원격복제 솔루션 지원(동기/비동기 방식) 복제솔루션 구현 시 복제 대상이 하위, 상위 모델과의 복제 지원 가능할 것 GUI 기반의 스토리지 관리 SW 제공 SAN 환경에서 이기종 서버 혼용 구성 지원 효율적인 디스크 사용 및 운영을 위한 Thin Provisioning 기능 제공 Active/Active 스토리지 이중화 솔루션 지원 컨트롤러 기반의 이기종 스토리지 가상화 솔루션 제공 데이터 계층화 솔루션 지원 전원 장애 시 캐시데이터 보호기능 제공(백업전용 Flash 방식) SAN, NAS 혼용 구성 지원이 가능한 Unified 스토리지 모델 제공 내부복제 솔루션 및 원격복제 솔루션 지원 단일 LUN 사이즈 최대 60TB 및 LUN 최대 2048개 이상 지원 상면 절감을 위한 고밀도 디스크 확장 Tray 지원(Tray 당 60개 지원) 원활한 유지보수를 위한 OEM 제품 제외 CD-Key 인증을 통한 관리 제공, 무상유지보수 3년 포함

7. NAS스토리지

구분	세부 사항	수량
O/S	64Bit 리눅스 임베디드 NAS전용 O/S(GS인증) NAS O/S 전용 Disk 제공	1식
프로세서	Quad core Xeon 2.5GHz Processor * 2ea 이상
메모리	64GB Memory (Max. 1TB 이상 지원) 캐시 용량 제공 (SSD 256GB 이상 제공)
NIC	Gigabit Ethernet 6Port 이상 제공 Link Aggregation 및 Fail-over 제공
Protocol	NFS, CIFS 라이센스 기본 제공
관리기능	Web 기반의 NAS 관리도구 제공(한글지원) User별, 그룹별, Folder별 Quota 제공 Online Logical Volume 확장 지원 구성 H/W 및 볼륨 상태, 전압, 온도 모니터링 E-mail, SNMP, Alarm 장애통지 지원 NAS 환경설정 데이터 백업 및 복구 제공 ADS 연동, Access Control 가능 NAS 성능 모니터링 제공 단일볼륨 512TB 이상 지원 Audit 로그(사용자 ID, 접속 IP, 날짜 및 시간 등에 대한 기록 및 향후 감사(추적) 기능 제공, 검색기능 제공) 이기종 스토리지 지원(All Brand)
Capacity	RAID Levels Support : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 Support SAS Disk 300GB 15,000 RPM * 7ea 제공(Disk Bay 8개 이상 제공)
기타	주요 구성 요소 이중화 지원 Redundant Power Supply

8. 백업 일체형 장비

구분	세부 사항	수량
규격	용량 : Usable 4TB 이상 Interface : 1Gbps NIC 4port 이상, 10Gbps NIC 4port 이상, 8Gbps 8port 이상 제공 운영의 편리성을 위해 백업 S/W, H/W 일체형 솔루션을 제공할 것. 안정적인 디스크 관리를 위한 RAID6 & Hot Spare 제공 향후 확장성을 고려하여 최대 144TB 이상 확장가능 단일 장비에서 1G Network / 10G Network / 8G FC 등 다양한 연결 방식 제공 단일 솔루션으로 SAN 백업과 Network 백업 기능 모두 제공 단일 솔루션으로 Source 및 Target에서의 중복제거 모두 제공 GUI 나 Web 을 통한 백업 통합 모니터링 및 보고서 작성 기능 원활한 기술지원을 위하여 백업S/W와 H/W는 동일 회사 제품 제공 백업 DR 구성을 위한 백업 이미지에 대한 자동화된 복제 기능 2차 백업을 위한 Tape Out 기능 제공 이전 백업 대비 VM 내의 변경된 데이터의 블럭만을 전송하여 증분 백업 수행 시간 정도에 Full 백업 완료 백업 DR 구성을 위한 백업 이미지에 대한 자동화된 복제 기능 DR 복제된 이미지에 대한 DR도메인으로의 자동 Catalog Import 기능 DR 복제된 이미지에 대한 즉각적인 DR 사이트 내 서버로의 복구 기능 2차 소산 완료 여부에 따라 1차 백업 이미지에 대한 보존기간 Expire 여부 선택 백업 수행 시, Network 부하를 고려한 대역폭 조절 기능 Unix, Windows 서버의 작은 크기 수많은 파일들을 효율적으로 백업하기 위해 Raw Device 단위의 고속 백업 및 개별 파일 단위의 복구 기능 하나의 백업 작업 수행 시 동시에 2개 이상의 백업 이미지를 생성하는 기능 백업시 Open이 필요한 Firewall Port가 4개이하 백업 데이터의 중요도에 따른 별도 랭킹 및 Grouping 기능 개별 VTL/PTL 미디어에 대한 Locking (Freeze & Suspend) 기능 단일 백업S/W를 통한 Network & SAN백업 기능 RDB 기반의 백업 Catalog DB 백업 솔루션 없이 OS 에서 테이프에 있는 데이터를 읽을 수 있는 GNU Tar 기반 백업 포맷 지원 중단없는 백업 서비스 제공을 위한 백업 장치 Grouping 및 Failover 기능 VMware 의 DataStore 를 SAN Storage 로 사용 시, ESX 또는 vCenter 를 거치지 않고 FC 연결을 통한 직접 SAN 백업 vSphere Client 와 통합된 백업 레포팅 기능 VMware / Hyper-V 의 VM 이미지 백업 수행과 동시에 Indexing 자동 수행 VMware / Hyper-V 의 VM 이미지 단위 백업을 통해 VM 이미지 단위 및 개별 Object 단위 복구 VMware 의 VM 이미지 단위 백업 시, MSSQL, MS Exchange, MS SharePoint 에 대한 어플리케이션 인지, Log truncation 및 개별 Object 단위의 복구 기능 VMware 의 VM 에 대한 Block Level Incremental(BLIB) 백업 및 BLIB 백업에서의 개별 파일 복구 기능	1식

9. 스팸 차단 일체형 장비

구분	세부 사항	수량
H/W 사양	CPU : Quad Core 3.1GHz 이상 Memory : 8GB 이상 HDD : 2TB SATA 이상	1식
스팸메일 필터링	Inbound / Outbound 메일 필터링 기능 블랙리스트 및 화이트리스트 기능 제공 보내는 메일서버(SMTP) 인증을 통한 Relay 금지 기능 RBL 차단단계 조정 기능 지원 (SMTP/SCANNER) 업데이트 설정 방법 및 자동 패턴 업데이트 지원 (최대1일24회 업데이트)
바이러스 메일 필터링	멀티바이러스 엔진 지원 : 바이러스 엔진 멀티 구동 및 선택 구동(CYREN, SOPHOS)
보안기능	대량의 정크메일 차단 기능 제공 SMTP 공격 탐지 및 차단(인증시도 IP, 시간, 국가)
관리기능	전체 통계 및 기간별, 상세조건별 통계 제공 메일 모니터링 기능 및 문제발생시 실시간 SMS발송 기능 스팸리포팅 기능 : 스팸메일 수신 사용자에 대한 메일 리포트 제공(최대 1일 24회) 시스템의 모든 이벤트를 기록하여 감시
인증	CC인증 제품 GS인증 제품

10. 가상화 S/W

구분	세부 사항	수량
규격	6 CPU Slot 기준 Bare-metal 기반의 Hypervisor 방식 하드웨어 디바이스 드라이버를 직접 사용하여 고성능 I/O 처리를 하는 Direct Driver Model 방식 Patch나 보안 및 안정성에 취약한 OS Centric (General Purpose OS) 방식 제외 통합 서버 호스트당 최대 480개 Core, 4096개 가상CPU, 6TB RAM 지원해야 한다. 통합 서버 장애 발생시 가상 머신이 가용한 다른 서버에서 자동 Re-start해주는 HA기능 제공 운영중인 가상머신을 서비스 중단 없이 다른 호스트로 이동하는 라이브 마이그레이션 기능을 제공해야 하며, 하나의 가상화 통합 서버 위에 구동중인 가상머신들에 대해서 최대 8개의 가상머신들을 동시에 라이브 마이그레이션이 가능한 구성을 제공해야 한다. 물리적 서버와 가상머신에 안정된 업데이트 및 패치 기능 제공 별도의 백업 소프트웨어 구매 없이, 자체 백업 기능으로 가상머신 내의 데이터에 대한 증분/전체 백업 기능을 디스크 To 디스크로 백업하는 기능을 제공하고 백업된 데이터에 대한 중복 제거기능을 제공해야 한다. 메모리 오버커밋 (Ballooning) 메모리 공유(Memory page share) 및 메모리 압축 기능 제공 스토리지 용량 절감을 위한 Thin Provisioning 기능 포함 가상머신 당 최대 128개 CPU를 할당하고 최대 4TB의 가상메모리와 최대 62TB 가상 디스크를 할당 할 수 있어야 한다. 물리서버 운영중 PCIe SSD 추가 및 제거 가능 가상머신의 Anti-Virus 설치 공간을 없애고 AV를 보안 가상 어플라언스를 통해 오프로드하여 성능향상, AV storm을 방지하는 API 아키텍쳐 기능 제공 (vShield Endpoint) 지원OS : Windows, Linux, Solaris(X86), Netware, FreeBSD, SCO Unix, MacOS 등 Vitual Volumes 지원 : 스토리지(NAS/SAN)를 논리적인 자원으로 추상화하고, 가용한 기능과 서비스를 인식하여 스토리지 정책기반으로 가상머신을 배포하고 운영/관리 할수 있는 기능 NVIDIA GRID vGPU 지원 : 가상머신 환경에서 최고의 2D, 3D 그래픽 환경 제공 Instant Clone 지원 : 가상머신에 대한 신속한 복제와 배포 지원 가상머신 OS환경에 검증된 기업용 리눅스 OS 라이선스 번들 무료제공(SUSE Linux) / 해당 SUSE Linux의 OS기술지원 비용 별도 지불 1년간 Major Version 업그레이드 및 VMware Global Support Service 가능 OEM / ODM 제품이 아닌 본사 정품	1식

11. DBMS S/W

구분	세부 사항	수량
규격	UNIX, LINUX, Windows등 OPEN기반의 대용량 데이터 베이스 처리능력 분산데이터 기능(2-Phase Commit) 최신 표준 SQL 규격의 지원 다양한 개발환경지원 및 세계화 지원 JAVA, XML등 다양한 Data Type을 지원 블록 수준의 복구 기능 지원 이중화 기능 지원 가능 서버의 사양에 맞는 라이선스 수량 지원 (사용자수 unlimited) 상기 규격은 최소 요구사항이며 상위 사양으로 제안 가능 현재 운영 중인 DBMS와 완벽한 호환이 가능하여야 함 현재 판매되고 있는 최신버전 제공	1식

12. SAN스위치

구분	세부 사항	수량
규격	포트 확장성 : 기본 16포트(8/16/24) 최대 24포트 지원 인터페이스 : 포트당 최대 8Gbps 이상 지원 각 포트별 : 1/2/4/8Gbps 지원 트래픽 관리를 위한 Frame-based Trunking 지원 H/W 및 S/W Zoning 구성 지원 Full Fabric 아키텍처로 최대 239개 확장 실시간 성능 모니터링 지원 통합 SAN 관리를 위한 소프트웨어 지원 실시간 이벤트 모니터링 지원 무중단 펌웨어 업그레이드 지원 제조사 정품(OEM불가) 무상유지보수 2년 포함	2식

13. L2(백업망, NAS)Switch

구분	세부 사항	수량
규격	24개 이상의 10/100/1000Base-T 포트를 제공 2개 이상의 1000Base-T/X 포트를 제공 Layer2 스위칭기능 제공 1U 형태의 단독형 장비 32Gpbs 이상의 Backplane을 제공 10.1Mpps 이상의 Performance를 지원 64MB 이상의 DRAM을 제공 32MB 이상의 Flach를 제공	2식

14. KVM Switch

구분	세부 사항	수량
규격	Rack Mount Type 1U 최대 16포트 RJ-45 커넥터 지원 1버스로 리모트 KVM over IP 엑세스 지원 PS/2, USB, SUN Legacy(13W3), 시리얼(RS-232) 연결지원 멀티플랫톰 지원 – Windows, Mac, SUN, Linux 최대 1600x1200 @60Hz 최대 40m, 1280x1024 @75Hz(50m) 지원 데이터 체인 방식으로 최대 15대 장비 추가 제공 하나의 콘솔로 최대 256대 시스템 제어 가능	3식

15. 전산인프라 공유 NAS

구분	세부 사항	수량
규격	OS : Embedded LINUX CPU : Intel Atom C2538 (Quad Core 2.4GHz) Memory : DDR3 2GB (MAX : 6GB) HDD Capacity : 32TB, internal Capacity : 36TB(6TB HDD x 6), Max external capacity : 144TB(용량은 RAID 유형, 확장장비 유무에 따라 달라질 수 있음) HDD/SSD : 3.5" or 2.5" SATAⅡ/SATAⅢ * 12EA, 하드디스크 불량섹터 자동감지기능 - 예약 SMART 점검 기능 Array : Hot-swappable Hard disk array * 12EA Form facter : DiskStation type FAN : Passive cooling Redundancy * 2EA (교체 가능) AC Input Power Voltage : 100V to 240V AC External interface : [eSATA] * 1EA USB3.0 * 4EA LAN : Gigabit Ethernet port * 4EA Link Aggregation 지원 / 대체작동지원 포함 Performance: Read : 451 MB/sec Write : 414 MB/sec Wake on LAN(WOL) / WAN Volume type : Basic, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10, RAID5+Spare [eSATA]를 통한 RAID 동일볼륨 및 볼륨확장이 가능 iSCSI and Virtualization Compatible with VMWare, Citrix, and Microsoft Hyper-V Support client OS : WINDOW, Linux , MAC MAX User account : 2,048명 MAX Group : 256 Group Max Concurrent Connections (CIFS, FTP, AFP) : 512명 Networking protocol : CIFS,AFP,FTP,Telnet,SSH,NFS,ISCSI support ADS, ACL, LDAP Scheduled Power on/off	1식

16. 유휴장비 활용 증설

구분	세부 사항	수량
규격	네트워크 관리서버 - HP DL380 G5(기존 대학홈페이지DB 서버) : 메모리 증설(8GB -> 16GB) Zabbix - HP DL320 G6(기존 PDF 변환 서버) : 메모리 증설(4GB -> 16GB) VMWARE 추가서버 1 - HP DL380 G7(기존 vmware 서버) : 메모리 증설(24GB -> 128GB), HBA Card * 2EA VMWARE 추가서버 2 - HP DL380 G7(기존 vmware(아이컬리지) 서버) : 메모리 증설(16GB -> 128GB), HBA Card * 2EA IP관리(학생망) - HP DL380 G7(기존 대학홈페이지1 서버) : 메모리 증설(16GB -> 64GB), HDD 증설(SAS 600GB * 2EA) IP관리(연구망) - HP DL380 G7(기존 대학홈페이지2 서버) : 메모리 증설(16GB -> 64GB), HDD 증설(SAS 600GB * 2EA)	1식

17. 무상유지보수

세부사항에 유지보수 항목이 명시되지 않은 경우는 아래 기준을 따른다.

- 소프트웨어 1년

- 하드웨어 2년 (단, 서버 및 스토리지는 제조사의 무상유지보수 정책에 따름)

Ⅳ. 제안서 목차 및 작성내용 (참고용)

작성항목	작 성 내 용	비고
제안사 일반사항	1. 제안사의 재무경영상태 ○ 제안사의 일반현황 및 연혁 ○ 신용평가내역 ※ 신용평가기관의 신용평가등급에 의한 평가로 대체가능 ※ “신용정보의이용및보호에관한법률 제4조”의 규정에 의한 지정평가기관이 심사기준일 이전 평가한 회사채 또는 기업어음의 신용평가자료 2. 제안사의 기술인력 현황 ○ 제안사의 조직 및 기술자 보유현황 3. 유사용역 수행실적 ○ 최근 3년간 유사사업 분야 실적건수, 금액에 대한 내역 (공고일 기준) ※ 유사 사업 범위 : 대학 및 공공기관, 일반기업 유사사업 구축 4. 부정당업자 제재 기간 ○ 최근 3년간 부정당업자 제재 기간

작성항목	작 성 내 용	비고
Ⅰ.제안개요	1. 제안요청 내용 ○ 제안의 목적 및 배경 ○ 제안범위 2. 제안의 특징 ○ 제안하고자 하는 주요 특징 및 장점을 요약
Ⅱ.사업수행계획	1. 시스템 구축 방안 ○ 시스템 구성도 ○ 시스템 구성 방안 ○ 시스템 사양 및 세부규격 ○ 시스템 납품 및 설치 방안 ○ 자료이전(Data Migration) 방안 2. 시스템 운영 및 관리방안 3. 향후 시스템 발전방향 ○ 향후 비전과 목표 ○ 기 운영 시스템 재활용 방안
Ⅲ.사업관리	1. 사업 추진 일정 2. 투입인력의 이력사항 ○ 사업수행 조직 및 업무분장 ○ 투입할 인력 및 이력사항, 기술수준 ○ 인력변동 시 대처방안 등 3. 사업수행 방법 4. 품질보증 방안 ○ 시스템 품질보증 방안 ○ 보고 및 검토계획 ○ 장애 및 복구 대책
Ⅳ.지원부문	1. 기술지원 방안 ○ 유지관리 인력의 구성 및 지원방안 ○ 기술지원 방안 2. 사업 수행후 유지관리 방안 3. 교육지원 및 기술이전 방안 4. 보안준수방안 ○ 기밀보안 체계 및 대책 ○ 시스템 보안성 확보방안

Ⅴ. 첨부-서식

입찰참가신청서							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	입찰공고	2015-10호	견적일자				2015. 12. 22.
	입찰건명	서버 시스템 개선
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2015. . . 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교총장 귀하

견 적 제 출 서
견적내용	입 찰 공 고	2015-10호		견적일자			2015. 12. 22.
	건 명	서버 시스템 개선
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	납품예정일	2016년 2월 29일
제출자	상호 또는 법인명칭				법인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2015. . . 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교총장 귀하

【별지 제1호 서식】

사업자의 일반 현황 및 연혁

회사명	*	대표자	*
업태		종목
사업자 번호	*
주소	*
전화번호	*	FAX		*
회사설립년도	년 월
해당부문 종사기간	년 월 ～ 년 월 ( 년 개월)
□ 주요연혁 (사본 작성시 계열사 작업수행내역, BI 등 제안사를 알 수 있는 항목 삭제)

※ * 표시된 항목은 사본 작성시 반드시 공란으로 둔다.

【별지 제2호 서식】

자본금 및 매출액 (최근 3년간)

(반드시 아래 양식에 준하여 작성할 것)

(단위 : 천원)

구 분		2012년도	2013년도	2014년도
자 본 금
매 출 액	부 문
	부 문
	부 문
	부 문
	계

연 도	2012년도	2013년도	2014년도
부채총계
자본총계
유동자산
유동부채
당기순이익
매출액
총자산
부채비율
유동비율
매출액순이익율
총자산회전율

※ 부채비율, 유동비율, 매출액순이익율, 총자산회전율

- 부채비율 = (부채총계/자본총계) × 100

- 유동비율 = (유동자산/유동부채) × 100

- 매출액순이익율 = (당기순이익/매출액) × 100

- 총자산회전율 = (매출액/총자산) × 100

※ 요청시, 공인회계사의 확인 있는 대차대조표 등 증빙자료 제출

【별지 제3호 서식】

주요 사업 실적 (최근 3년기준)

(반드시 아래 양식에 준하여 작성할 것)

NO.	사 업 명	사업기간 (기간순)	계약금액	발주처	참여율 (%)	수준 (상/중/하)

※ 현재 수행중인 업무도 포함하여 연도순으로 내림차순에 따라 기재하고, 본 업무와 유관한 것만  기재하되,

실적증명원을 제출한 사항에 대해서만 기재하여야 한다.

※ 하도급은 발주처가 승인한 경우에 한하며 비고란에 원도급회사를 기재하고, 참여율을 명시한다.

※ 공동수급인 경우, 참여 업체의 해당 내용도 별도 서류 제출한다.

【별지 제4호 서식】

제안사 조직도 (공고일 현재)

※ 사본 작성 시 제안사임을 알 수 있는 조직명 또는 대표자명 표기를 금한다.

【별지 제5호 서식】

제안사 인력 현황(양식준수)

공고일 기준

구분	분야별	성명	연령	관련 경력	최종 학력	기술 등급	제안사 근무경력	비고
참여인력	총괄책임자
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
비 참 여 인 력	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문
	부문

※ 분야(역할 구분)란에는 사업 부문의 특성에 맞게 각 영역별로 세분화하여 정확하게 기재한다.

※ 제안사 인력 전원에 대하여 기재하며, 사업 참여인력, 비참여 인력으로 구분한다.

※ 계약 및 사업진행 시 사업 부문별 각 영역별 투입인력의 교체는 제안사 임의로 변경할 수 없으며 반드시 사업주관기관과 협의하여야 하며, 사업주관기관에서 인력의 교체를 요구할 경우, 제안사는 반드시 성실히 협의하여 동급 이상의 인력으로 교체한다.

【별지 제6호 서식】

참여인력 이력사항

성 명	*		소 속	*		직 책		*	연 령	세
최종학력 (학위)	대학교 전공					해당분야근무경력
						기술등급
	대학원 전공					자 격 증
본사업참여임무					사업참여기간		개월		참여율	%

※ 기술등급은 『SW사업 대가산정가이드』의 구분에 의한 기술등급을 말함

※ * 표시된 항목은 사본 작성시 반드시 공란으로 둔다.

경 력
구 분	사 업 명	참 여 기 간 (년.월 ～ 년.월)	담당업무	발주처	비 고
유사분야 경 력
기타 경력

※ 연령 및 근무경력은 현재를 기준으로 년 월까지 기재한다.

※ 확인결과 허위사실로 밝혀질 때는 0점 처리한다.

※ 참여인력의 직무 및 입사월일이 명기된 재직증명서가 첨부되어야 한다.

(의료보험납입증명서로 대체 가능함)