청강문화산업대학교 주방기기 구입

견적요청 공고문

2016. 7. 22.

청강문화산업대학교 산학협력단장

		목 차
	Ⅰ. 개요 Ⅱ. 추진일정 Ⅲ. 참가자격 Ⅳ. 제출서류 Ⅴ. 기타 행정사항

Ⅰ		개요

○ 견적건명 : 주방기기 구입

○ 낙찰결정 : 예정가격 이하 최저가 견적 제출자(VAT 포함)

○ 납품장소 : 경기도 이천시 마장면 청강가창로 389-94 청강문화산업대학교 내

Ⅱ		추진 일정

○ 세부일정

구 분	견적제출 마감	낙찰자 발표
일 시	2016년 7월 26일 14:00	2016년 7월 28일
장 소	청강홀 410호	홈페이지 게시

Ⅲ		참가 자격

○ 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 자격을 구비한 자(관련 법률 준용)로서, 견적제출 마감일시 기간 내 소정의 서류를 제출한 업체. 단, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제76조의 규정(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 의한 부정당업자로 자격제한을 받은 자는 제외함.

○ 등록기간 내 제출서류일체를 접수하고, 제출서류에 결격사유가 없는 업체

○ 공고일 기준 최근 3년간 대학 및 관공서에 50,000,000원 이상 납품실적 보유 업체

Ⅳ		제출 서류

구 분	세 부 내 용
제출 서류	• 견적참가 신청서 • 견적제출서 및 산출내역서(인감/사용인감 날인 후 밀봉 제출) • 사업자등록증 사본(원본 지참) • 인감증명서/사용인감계(인감 또는 사용인감 지참) • 대리인이 접수 할 경우(재직증명서, 신분증/신분증 사본, 위임장) • 법인등기부 등본/(개인)등본(발행일로부터 1개월 이내) • 납품실적 증명원(발주처의 직인 必, 또는 세금계산서)

Ⅴ		기타 행정사항

○ 유의사항

가. 공고문에 명시된 제출기간에 제출 장소에 직접 제출(우편접수 불가).

나. 견적서 산출내역이 허위 또는 이행 불가능한 내용으로 작성된 사실이 발견될 경우 일체의 책임을 짐.

다. 발주자의 계획변경으로 인하여 계약기간 중 일지라도 본 견적공고의 일부 또는 전부를 변경하거나 취소 할 수 있으며, 이 경우 제안업체는 이의를 제기 할 수 없음.

라. 선정업체의 귀책사유로 인하여 납품지연 될 경우 선정을 무효화하고 재선정할 수 있음.

마. 제출된 서류는 반환하지 않으며, 본 입찰과 관련된 일체의 소요비용은 업체 부담으로 함.

○ 일반사항

가. 견적 제출자는 신분증 및 사용인감(입찰등록 인감/사용인감)을 지참해야 함.

나. 계약대상자는 계약시 계약금액의 10%를 이행(계약)보증보험 증권으로 납부해야 함.

다. 입찰 참가자는 「물품구매일반조건 및 특수조건」 및 규격서 등 견적공고에 필요한 모든 사항을 사전에 충분히 숙지하고 입찰에 응해야 하며, 이를 숙지하지 못한 책임은 참가자에게 있음.

라. 견적공고에 관한 내용은 본 대학 교육지원처(031-639-5744)로 문의바랍니다.

별첨 1. 견적참가신청서 1부

2. 견적제출서 1부.

3. 규격서 각 1부. 끝.

위와 같이 공고함.

2016년 7월 22일

청강문화산업대학교산학협력단장

[별첨 1]

견 적 참 가 신 청 서							처리기간
							즉 시
신청인	상호 또는 법인명칭			법인등록번호
	주 소					전화번호
	대 표 자		주민등록번호
견적 요청 개요	견적요청공고	2016-01호	견적일자				2016. 7. 22.
	견적요청건명	주방기기 구입
대리 인․ 사용 인감	본 신청서 제출 및 이에 부수되는 일체의 행위를 아래의 자에게 위임합니다. 성명 주민등록번호 (변동사항 없을 시 기재 필요 없음)				본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 □ (변동사항 없을시 날인 필요없음)
본인은 위의 번호로 공고한 귀교의 견적요청에 참가하고자 정부에서 정한 물품구매(공사)입찰유의서 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 견적 참가 신청을 합니다. 2016년 7월 22일 붙임서류 : 공고문에 제시한 서류 일체. 끝. 신청인(상호): 주 소 대표자 □ 청강문화산업대학교산학협력단장 귀하

[별첨 2]

견 적 제 출 서
견적내용	견적요청공고	2016-01호		견적일자			2016. 7. 22.
	건 명	주방기기 구입
	금 액	금 원 (￦ ) * 부가세포함
	납품예정일
제출자	상호 또는 법인명칭				법인 등록번호
	주 소				전화번호
	대 표 자		주민등록번호
본인은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」에 의한 공사(물품구매·기술용역)견적요청공지에 따라 견적을 제출하여 이 견적이 귀 기관에 의하여 수락되면 공사(물품구매·기술용역)계약일반조건·계약특수조건·설계서(물품규격서) 및 현장설명사항에 따라 위의 견적금액으로 준공(납품·용역수행)기한 내에 공사(물품·용역)를 완성(제조·납품)할 것을 확약하며 견적서를 제출합니다. 2016. 7. 22. 붙임 1. 견적세부내역 1부. 끝. 제출자상호 : 주 소 : 대 표 자 : (인) 청강문화산업대학교산학협력단장 귀하

[별첨 3]

품 명	콤보텀 콤비오븐
수 량	1	제조사	CONVOTHERM
1. 특 징 1) LED식 디지털 버튼 & 다이알 2) 휀속도조절, 수분제거, 수분조절 가능 3) 베이킹프로기능, 자동예열기능, Full Loading 4) 은나노 항균 손잡이, 반자동 청소기능, CTC 기능 5) Advenced Closed System:에너지 25%절약/ 균일한 맛과 색 2. 규 격 1) 875*792*768 2) 전기 380V*3￠(n)*11kW 3) 모델 : C4ed-6.10(Easy Dial) 전기식 7단 오븐으로 반드시 본 모델이어야 함. 4) 오븐악세사리 4종(20장) 포함 - 조리팬 530*325*55 : 5장 - 코팅팬 530*325*55 : 5장 - 타공팬 530*352*55 : 5장 - 그리드 530*325 : 5장 3. 원산지 1) 독일 4. 기 타 1) 공급자 확인서 1부 2) 기술지원 확약서 1부 5. 장비 설치 및 검수 본 대학이 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다. 납품 및 설치 시 모든 제반 경비는 공급자가 부담한다. 6. 유지 보수 1) 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 무상보증기간은 설치 후 1년으로 한다.

품 명	오븐 받침
수 량	2	제조사	제작사양
1. 특 징 1) 제작품으로 상부에서 기계 작업하므로 튼튼히 제작하여야 함. 2) 하부는 오븐팬 수납 타입으로 제작함. 2. 규 격 1) 1000*880*700 2) 상판 STS304 HL 1.5T 3) 기둥 STS304 HL 2.0T 3. 원산지 국내산(한국) 4. 장비 설치 및 검수 본 대학이 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다. 납품 및 설치 시 모든 제반 경비는 공급자가 부담한다. 5. 유지 보수 1) 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 무상보증기간은 설치 후 1년으로 한다.

품 명	볼커터 / 사일런트 커터
수 량	1	제조사	-
1. 특 징 1) 야채류 또는 육류 등을 고루 다지는 기기임. 2. 규 격 1) 900*630*570 2) 전기 380V*3￠(n)*2.5kW 3) 모델 : Manica CM-14으로 반드시 본 모델이어야 함. 3. 원산지 1) 스페인 4. 기 타 1) 공급자 확인서 1부 2) 기술지원 확약서 1부 5. 장비 설치 및 검수 본 대학이 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다. 납품 및 설치 시 모든 제반 경비는 공급자가 부담한다. 6. 유지 보수 1) 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 무상보증기간은 설치 후 1년으로 한다.

품 명	볼커터 받침
수 량	1	제조사	-
1. 특 징 1) 제작품으로 상부에서 기계 작업하므로 튼튼히 제작하여야 함. 2) 하부는 캐비닛 타입으로 제작함. 2. 규 격 1) 900*650*600 2) 상판 STS304 HL 1.5T 3) 하부 STS304 HL 1.0T 3. 원산지 1) 국내산(한국) 4. 장비 설치 및 검수 본 대학이 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다. 납품 및 설치 시 모든 제반 경비는 공급자가 부담한다. 5. 유지 보수 1) 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 무상보증기간은 설치 후 1년으로 한다.

품 명	인스템 전기 낮은렌지
수 량	1	제조사	COOKAMA
1. 특 징 1) 온도모드 사용시 정확한 화력 조절이 가능하며 조리의 메뉴얼화 용이 2) 제품의 비정상 상태(이상전류 또는 이상고온)에서 다양한 안전기능을 통해 제품 보호 3) 화력단계 : 0~20 보온단계, 20~100 쿠킹단계 2. 규 격 1) 모델명 KISL110 2) 600*760*450 3) 전기 380V*3￠(n)*11kW 3. 원산지 1) 국내산(한국) 4. 장비 설치 및 검수 본 대학이 지정한 장소에 공급자 책임 하에 장비 설치 후 절차에 따라 검수한다. 납품 및 설치 시 모든 제반 경비는 공급자가 부담한다. 5. 유지 보수 1) 기술지원 요구 시 24시간 내 대응이 가능하도록 한다. 2) 무상보증기간은 설치 후 1년으로 한다.