인간사랑관 화장실 변경공사 견적조건

1. 공사범위는 인간사랑관 1층(남녀 각 2개소), 2층(남녀 각 1개소), 3층(남녀 각 1개소),

4층 (남녀 각 1개소) 화장실내부 및 그와 연결된 부속공사로 한다.

2. 제시된 도면 및 시방서에 준해서 공사한다.

(단 에어타올, 화장지걸이, 세면대 거치용 카운터, 천정형 난방기는 제외).

3. 철거범위는 기존 위생기구에 연결된 배관까지이며(위생기구 제외) 철거 후 발생되는 폐기물

처리를 포함한다.(화장실 내부 스팀배관 포함 철거)

4. 위생기구 설치공사

1) 위생기구 및 배관자재는 발주처에 상세도면을 제출하여 승인을 득한 후 시공한다.

2) 소변기 센서는 건전지타입(대림통상)으로 한다.

3) 위생도기는 대림요업(대림바스), 악세서리는 대림통상 제품 이상으로 한다,

5. 도면에 명시되지 아니한 공사: 2층, 3, 4층 화장실에 근접한 복도에 정수기용 급배수배관 설치공사 포함한다.

6. 공사기간은 2015년 8월 14일까지로 한다.

7. 공사대금은 공사 종료 후 1개월 이내 지급한다.

8. 계약 후 계약금액의 10%를 계약보증용 계약보증보험증권을 제출한다.

9. 하자보증기간 및 하자보수보증금액 : 2년, 계약금액의 10%.

10. 견적과 관련된 문의사항은 이메일 “jmkim@ck.ac.kr” 로 문의 바랍니다.